<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<policyDefinitionResources xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://www.microsoft.com/GroupPolicy/PolicyDefinitions" >

	<displayName >Entrer le nom d'affichage ici</displayName>
	<description >Entrer la description du fichier ADMX</description>
	<resources >
		<stringTable ><!--Storage for String Definitions-->

			<string id="String_SupportedOn_Undefined_2" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_4" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_6" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_8" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_10" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_12" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_14" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_16" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_18" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_20" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_21" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_22" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_24" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_26" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_28" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_30" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_32" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_34" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_36" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_38" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_40" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_42" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_44" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_46" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_48" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_50" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_52" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_54" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_56" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_58" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_60" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_62" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_64" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_66" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_68" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_70" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_72" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_74" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_76" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_78" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_80" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_82" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_84" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_86" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_88" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_90" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_92" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_94" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_96" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_97" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_98" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_100" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_102" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_104" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_106" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_108" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_110" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_112" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_114" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_116" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_118" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_120" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_122" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_124" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_126" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_128" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_130" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_132" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_134" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_136" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_138" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_140" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_142" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_144" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_146" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_148" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_150" >Non défini</string>
			<string id="String_SupportedOn_Undefined_152" >Non défini</string>
			<string id="String_Cat_PCoIP_Session_Variables_154" >Variables de session PCoIP</string>
			<string id="String_Cat_Not_Overridable_156" >Paramètres non remplaçables par l'administrateur</string>
			<string id="String_Cat_Overridable_Administrator_158" >Valeurs par défaut remplaçables par l'administrateur</string>
			<string id="String_Policy_Turn_off_Build_to_Lossles_160" >Désactiver la fonctionnalité de développement sans perte</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_whether_161" >Spécifie s'il faut désactiver ou activer la fonctionnalité de développement sans perte du protocole PCoIP ; cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Si ce paramètre est Activé ou Non configuré, la fonctionnalité de développement sans perte est désactivée, et les images et tout autre contenu de poste de travail peuvent ne jamais être développés pour un état sans perte. Dans les environnements réseau dans lesquels la bande passante est limitée, la désactivation de la fonctionnalité de développement sans perte peut permettre d'économiser de la bande passante. Si ce paramètre est Désactivé, la fonctionnalité de développement sans perte est activée ; cela est recommandé pour les environnements qui requièrent que les images et le contenu de poste de travail soient développés pour un état sans perte.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_maximum_163" >Configurer la bande passante maximale de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_maximum_164" >Spécifie la bande passante maximale, en kilobits par seconde, dans une session PCoIP. La bande passante inclut la création d'images, le son, le canal virtuel, USB et le trafic PCoIP de contrôle.

Définissez cette valeur en fonction de la capacité globale du lien auquel votre point de terminaison est connecté, en tenant compte du nombre de sessions PCoIP simultanées prévues. Par exemple, avec une configuration VDI à un seul utilisateur (par exemple, une session PCoIP unique) qui se connecte au moyen d'une connexion Internet 4 Mbit/s, définissez cette valeur sur 4 Mbit (ou 10 % de moins que cette valeur pour prévoir un autre trafic réseau). Lorsque vous souhaitez que plusieurs sessions PCoIP simultanées partagent un lien (par exemple, plusieurs utilisateurs VDI ou une configuration RDSH), vous voulez peut-être ajuster le paramètre en conséquence. Toutefois, cela limite la bande passante maximale pour chaque session active.

La définition de cette valeur empêche l'agent de tenter de transmettre un débit supérieur à la capacité de lien, ce qui pourrait entraîner une perte de paquets excessive et une mauvaise expérience utilisateur. Cette valeur est symétrique. Elle force le client et l'agent à utiliser la plus faible des deux valeurs qui sont définies côté client et agent. Par exemple, la définition d'une bande passante maximale de 4 Mbit/s force l'agent à transmettre à un débit plus faible, même si le paramètre est configuré sur le client.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré sur un point de terminaison, le point de terminaison n'impose aucune contrainte de bande passante. Lorsque ce paramètre est configuré, il est utilisé comme la contrainte de bande passante maximale du point de terminaison en kilobits par seconde.

La valeur par défaut lorsque ce paramètre n'est pas configuré est de 900 000 kilobits par seconde.

Ce paramètre s'applique à l'agent et au client. Si les deux points de terminaison ont des paramètres différents, la valeur la plus faible est utilisée.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_167" >Configurer la MTU de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_Maximum_168" >Spécifie la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) pour les paquets UDP d'une session PCoIP.

La taille de la MTU inclut les en-têtes de paquet IP et UDP. Le protocole TCP utilise le mécanisme de découverte MTU standard pour définir la MTU et n'est pas affecté par ce paramètre. La taille de la MTU maximale est de 1 500 octets. La taille de la MTU minimale est de 500 octets. La valeur par défaut est de 1 200 octets.

En général, vous n'avez pas à modifier la taille de la MTU. Modifiez cette valeur si vous avez une configuration de réseau inhabituelle qui provoque une fragmentation de paquets PCoIP.

Ce paramètre s'applique à l'agent et au client. Si les deux points de terminaison ont des paramètres de taille de MTU différents, la valeur la plus faible est utilisée.

Si ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, le client utilise la valeur par défaut dans la négociation avec l'agent.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_171" >Configurer la valeur plancher de la bande passante de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_a_lower_172" >Spécifie une limite inférieure, en kilobits par seconde, pour la bande passante réservée par la session PCoIP.

Ce paramètre configure le taux de transmission de bande passante minimal attendu pour le point de terminaison. Lorsque vous utilisez ce paramètre pour réserver de la bande passante pour un point de terminaison, la session n'a pas à attendre que la bande passante soit disponible, ce qui améliore la réactivité de la session.

Assurez-vous que vous ne sursouscrivez pas la bande passante totale réservée pour tous les points de terminaison. Assurez-vous que la somme des valeurs plancher de la bande passante pour toutes les connexions dans votre configuration ne dépasse pas la capacité du réseau.

La valeur par défaut est 0, ce qui signifie qu'aucune bande passante minimale n'est réservée. Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, aucune bande passante minimale n'est réservée.

Ce paramètre s'applique à l'agent et au client, mais le paramètre n'affecte que le point de terminaison sur lequel il est configuré.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Enable_disable_175" >Activer/désactiver le son dans la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_176" >Détermine si le son est activé dans des sessions PCoIP. Le son doit être activé sur les deux points de terminaison. Lorsque ce paramètre est activé, le son PCoIP est autorisé. Lorsqu'il est désactivé, le son PCoIP est désactivé. Lorsque ce paramètre n'est pas configuré, le son est activé par défaut.

</string>
			<string id="String_Policy_Enable_disable_178" >Activer/désactiver le bruit microphonique et le filtre de tension de décalage continue dans la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_179" >Détermine s'il est nécessaire d'activer le bruit microphonique et le filtre de tension de décalage continue pour l'entrée de microphone lors de sessions PCoIP.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent et au pilote audio Teradici.

Lorsque ce paramètre n'est pas configuré, le pilote audio Teradici utilise le bruit microphonique et le filtre de tension de décalage continue par défaut.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_181" >Configurer la limite de la bande passante audio de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_maximum_182" >Spécifie la bande passante maximale pouvant être utilisée pour le son (lecture audio) dans une session PCoIP.

Le traitement audio surveille la bande passante utilisée pour le son. Le traitement sélectionne l'algorithme de compression audio qui fournit le meilleur son possible, en fonction de l'utilisation actuelle de la bande passante. Si une limite de bande passante est définie, le traitement réduit la qualité en modifiant la sélection de l'algorithme de compression jusqu'à ce que la limite de bande passante soit atteinte. S'il n'est pas possible d'atteindre un son de qualité minimale dans la limite de bande passante spécifiée, le son est désactivé.

Pour un son stéréo non compressé de haute qualité, définissez cette valeur sur plus de 1 600 kbit/s. Une valeur de 450 kbit/s et plus permet d'obtenir un son stéréo compressé de haute qualité. Une valeur comprise entre 50 kbit/s et 450 kbit/s donne un son dont la qualité va de celle d'une radio FM à celle d'un appel téléphonique. Une valeur inférieure à 50 kbit/s peut entraîner une lecture sans son.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent. Vous devez activer le son sur les deux points de terminaison avant que ce paramètre ne prenne effet.

En outre, ce paramètre n'a pas d'effet sur l'audio USB.

Si ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, une limite de bande passante audio par défaut de 500 kilobits par seconde est configurée pour contraindre l'algorithme de compression audio sélectionné. Si le paramètre est configuré, la valeur est mesurée en kilobits par seconde, avec une limite de bande passante audio par défaut de 500 kilobits par seconde.

Ce paramètre s'applique à View 4.6 et versions ultérieures. Il n'a aucun effet sur les versions antérieures de View.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_SSL_connections_185" >Configurer des connexions SSL pour satisfaire les outils de sécurité</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_how_SSL_186" >Spécifie comment les connexions de négociation de la session SSL sont établies.

Pour satisfaire les scanners de port, activez le paramètre « Configurer des connexions SSL » et, sur View Agent, procédez comme suit :

1. Dans Microsoft Management Console, stockez un certificat correctement nommé et signé dans le magasin personnel pour le compte d'ordinateur de la machine locale. Veillez à le marquer comme exportable.
2. Stockez le certificat pour l'autorité de certification qui l'a signé dans le magasin de certificats racines approuvés.
3. Désactivez les connexions à VMware View 5.1 et versions antérieures.
4. Configurez l'agent pour charger des certificats uniquement à partir du magasin de certificats. Si le magasin personnel de la machine locale est utilisé, ne modifiez pas les noms de magasin de certificats « MY » et « ROOT » (sans les guillemets), sauf si un emplacement de magasin différent a été utilisé dans les étapes 1 et 2.

Le serveur PCoIP Server résultant répond aux outils de sécurité, tels que les scanners de port.

Cocher cette case pour appliquer AES-256 ou des chiffrements plus forts empêche l'utilisation de suites de chiffrement AES-128 lors de la négociation SSL.

Si ce paramètre « Configurer des connexions SSL » est désactivé ou n'est pas configuré :

1. Ce point de terminaison se connecte à des points de terminaison VMware View 5.1 et versions antérieures et à des points de terminaison plus récents.
2. Le point de terminaison utilise des certificats du magasin « MY » du compte de machine et des certificats d'autorité de certification du magasin « ROOT ».
3. Un agent tente de charger un certificat, mais génère un certificat auto-signé unique s'il n'en trouve aucun.
4. La taille de clé minimale est de 1 024.
5. Le certificat du serveur est le sien, pas celui du Serveur de connexion View.
6. La suite de chiffrement AES-128 est disponible.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_From_the_Certificate_189" >À partir du magasin de certificats</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_Generate_a_unique_190" >Générer un certificat auto-signé unique</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_From_the_Certificate_191" >À partir du magasin de certificats si possible, sinon générer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_1024_194" >1024</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_2048_195" >2048</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_4096_196" >4096</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_201" >Configurer des algorithmes de chiffrement de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Controls_the_encryption_202" >Contrôle les algorithmes de chiffrement annoncés par le point de terminaison PCoIP lors de la négociation de session.

Cocher l'une des cases désactive l'algorithme de chiffrement associé. Vous devez activer au moins un algorithme.

Ce paramètre s'applique à la fois à l'agent et au client. Les points de terminaison négocient l'algorithme de chiffrement de session réel qui est utilisé. Si le mode approuvé FIPS140-2 est activé, la valeur Désactiver le chiffrement AES-128-GCM est toujours remplacée pour que le chiffrement AES-128-GCM soit activé.

Si le paramètre « Configurer des connexions SSL » global est désactivé ou n'est pas configuré, les deux algorithmes Salsa20-256round12 et AES-128-GCM sont disponibles pour la négociation par ce point de terminaison.

Les algorithmes de chiffrement pris en charge, par ordre de préférence, sont SALSA20/12-256, AES-GCM-128 et AES-GCM-256. Par défaut, tous les algorithmes de chiffrement pris en charge sont disponibles à la négociation à partir de ce point de terminaison. 

Si les deux points de terminaison sont configurés pour prendre en charge ces 3 algorithmes et que la connexion n'utilise pas de passerelle de sécurité, l'algorithme SALSA20 est négocié et utilisé. En revanche, si la connexion utilise une passerelle de sécurité, l'algorithme SALSA20 est désactivé automatiquement et c'est l'algorithme AES128 qui est négocié et utilisé. Si l'un des points de terminaison ou la passerelle de sécurité désactive l'algorithme SALSA20 et que l'un des points de terminaison désactive l'algorithme AES128, c'est l'algorithme AES256 qui est alors négocié et utilisé.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_SSL_protocols_207" >Configurer des protocoles SSL</string>
			<string id="String_Explain_Configures_openssl_208" >Configure le protocole openssl pour limiter l'utilisation de certains protocoles avant l'établissement d'une connexion SSL chiffrée. La liste de protocoles est composée d'une ou de plusieurs chaînes de protocole openssl séparées par deux points. Notez que toutes les chaînes de chiffrement ne sont pas sensibles à la casse.

 La valeur par défaut est : 
   &quot;TLS1.1:TLS1.2&quot;

 Cela signifie : TLS v1.1 et TLS v1.2 sont activés (SSL v2.0, SSL v3.0 et TLS v1.0 sont désactivés).

Ce paramètre s'applique à la fois à l'agent et au client. 

S'il est défini des deux côtés, la règle de négociation du protocole OpenSSL est suivie.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_SSL_cipher_list_209" >Configurer la liste de chiffrements SSL</string>
			<string id="String_Explain_Configures_SSL_cipher_list_210" >Configure la liste de chiffrements pour limiter l'utilisation de la suite de chiffrements avant l'établissement d'une connexion SSL chiffrée. La liste se compose d'une ou de plusieurs chaînes de la suite de chiffrement séparées par deux points. Notez que toutes les chaînes de chiffrement ne sont pas sensibles à la casse.

La valeur par défaut est la suivante :
   &quot;ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES128-SHA:@STRENGTH&quot;

Si l'élément est configuré, la case à cocher « Appliquer AES-256 ou des chiffrements plus forts pour la négociation des connexions SSL » de « Configurer des connexions SSL pour satisfaire les outils de sécurité » est ignorée.

Ce paramètre doit être appliqué à la fois au serveur PCoIP et au client PCoIP.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_211" >Configurer des règles de périphériques USB autorisés et interdits pour PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_USB_212" >Spécifie les périphériques USB autorisés et interdits pour les sessions PCoIP qui utilisent un client zéro exécutant le microprogramme Teradici. Les périphériques USB utilisés dans des sessions PCoIP doivent apparaître dans la table d'autorisation USB. Les périphériques USB qui apparaissent dans la table d'interdiction USB ne peuvent pas être utilisés dans des sessions PCoIP.

Vous pouvez définir un maximum de 10 règles d'autorisation USB et un maximum de 10 règles d'interdiction USB. Séparez les différentes règles avec le caractère de barre verticale (|).

Chaque règle peut être une combinaison d'un ID de fournisseur (VID) et d'un ID de produit (PID), ou une règle peut décrire une classe de périphériques USB. Une règle de classe peut autoriser ou interdire une classe de périphériques entière, une seule sous-classe ou un protocole dans une sous-classe.

Le format d'une combinaison de règle VID/PID est 1xxxxyyyy, où xxxx est le VID au format hexadécimal et yyyy le PID au format hexadécimal. Par exemple, la règle pour autoriser ou bloquer un périphérique avec le VID 0x1a2b et le PID 0x3c4d est 11a2b3c4d.

Pour les règles de classe, utilisez l'un des formats suivants :

Autoriser tous les             Format : 23XXXXXX
périphériques USB                       Exemple : 23XXXXXX

Autoriser des périphériques                  Format : 22classXXXX
USB avec un ID                         Exemple : 22aaXXXX
de classe spécifique

Autoriser une sous-classe        Format : 21class-subclassXX
spécifique                                Exemple : 21aabbXX

Autoriser un protocole        Format : 20class-subclass-protocol
spécifique                    Exemple : 20aabbcc

Par exemple, la chaîne d'autorisation USB pour autoriser les périphériques HID (souris et clavier) USB (ID de classe 0x03) et les webcams (ID de classe 0x0e) est 2203XXXX|220eXXXX. La chaîne d'interdiction USB pour interdire les périphériques de stockage de masse USB (ID de classe 0x08) est 2208XXXX.

Une chaîne d'autorisation USB vide signifie qu'aucun périphérique USB n'est autorisé. Une chaîne d'interdiction USB vide signifie qu'aucun périphérique USB n'est interdit.

Ce paramètre ne s'applique qu'au serveur et uniquement quand le serveur se trouve dans une session avec un client zéro qui exécute le microprogramme Teradici. L'utilisation de périphérique est négociée entre les points de terminaison.

Par défaut, tous les périphériques sont autorisés et aucun n'est interdit.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_TCP_216" >Configurer le port TCP auquel le serveur PCoIP Server se lie et qu'il écoute</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_TCP_217" >Spécifie le port TCP de l'agent lié par des hôtes PCoIP logiciels.

La valeur du port TCP spécifie le port TCP de base auquel l'agent tente de se lier. La valeur de plage du port TCP détermine le nombre de ports supplémentaires à essayer si le port de base n'est pas disponible. La plage du port doit être comprise entre 0 et 10.

La plage s'étend du port de base à la somme du port de base et de la plage du port. Par exemple, si le port de base est 4172 et que la plage du port est 10, la plage s'étend de 4172 à 4182.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Par défaut, le port TCP de base est 4172 pour View 4.5 et versions ultérieures et 50002 pour View 4.0.x et versions antérieures. Par défaut, la plage de port est 1.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_UDP_221" >Configurer le port UDP auquel le serveur PCoIP Server se lie et qu'il écoute</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_UDP_222" >Spécifie le port UDP de l'agent lié par des hôtes PCoIP logiciels.

La valeur du port UDP spécifie le port UDP de base auquel l'agent tente de se lier. La valeur de plage du port UDP détermine le nombre de ports supplémentaires à essayer si le port de base n'est pas disponible. La plage du port doit être comprise entre 0 et 10.

La plage s'étend du port de base à la somme du port de base et de la plage du port. Par exemple, si le port de base est 4172 et que la plage du port est 10, la plage s'étend de 4172 à 4182.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Par défaut, le port TCP de base est 4172 pour View 4.5 et versions ultérieures et 50002 pour View 4.0.x et versions antérieures. Par défaut, la plage du port est 10.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_226" >Configurer des canaux virtuels PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_virtual_227" >Spécifie les canaux virtuels qui peuvent et ne peuvent pas fonctionner sur des sessions PCoIP. Ce paramètre détermine également s'il est nécessaire de désactiver le traitement du Presse-papiers sur l'hôte PCoIP.

Les canaux virtuels utilisés dans des sessions PCoIP doivent apparaître dans la liste d'autorisation des canaux virtuels. Les canaux virtuels qui apparaissent dans la liste des canaux virtuels interdits ne peuvent pas être utilisés dans des sessions PCoIP.

Vous pouvez spécifier un maximum de 15 canaux virtuels à utiliser dans des sessions PCoIP.

Séparez les noms de canal avec le caractère de barre verticale (|). Par exemple, la chaîne d'autorisation des canaux virtuels pour autoriser les canaux virtuels mksvchan et vdp_rdpvcbridge est mksvchan|vdp_rdpvcbridge.

Si un nom de canal contient le caractère de barre verticale ou de barre oblique inverse (\), insérez un caractère de barre oblique inverse avant ce caractère. Par exemple, saisissez le nom de canal awk|ward\channel comme suit : awk\|ward\\channel.

Lorsque la liste des canaux virtuels autorisés est vide, tous les canaux virtuels sont interdits. Lorsque la liste des canaux virtuels interdits est vide, tous les canaux virtuels sont autorisés.

Le paramètre des canaux virtuels s'applique à la fois à l'agent et au client. Les canaux virtuels doivent être activés à la fois sur l'agent et le client pour pouvoir être utilisés.

Le paramètre des canaux virtuels fournit une case séparée qui vous permet de désactiver le traitement du Presse-papiers à distance sur l'hôte PCoIP. Cette valeur ne s'applique qu'à l'agent.

Par défaut, tous les canaux virtuels sont activés, notamment le traitement du Presse-papiers.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_PCoIP_0_Disable_virtual_229" >0 - Désactiver les canaux virtuels dans les sessions PCoIP</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_PCoIP_2_Disable_all_230" >2 - Désactiver tous les canaux virtuels autres que</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_PCoIP_3_Enable_all_231" >3 - Activer tous les canaux virtuels autres que</string>
			<string id="String_Policy_Configure_clipboard_235" >Configurer la redirection du Presse-papiers</string>
			<string id="String_Explain_Determines_the_236" >Détermine le sens dans lequel la redirection du Presse-papiers est autorisée. Vous pouvez sélectionner l'une de ces valeurs :

- Activé uniquement du client vers l'agent (c'est-à-dire autoriser les fonctions Copier et Coller uniquement du système client vers le poste de travail View.)
- Désactivé dans les deux sens
- Activé dans les deux sens
- Activé uniquement de l'agent vers le client (c'est-à-dire autoriser les fonctions Copier et Coller uniquement du poste de travail View vers le système client.)

La redirection du Presse-papiers est mise en œuvre sous forme de canal virtuel. Si des canaux virtuels sont désactivés, la redirection du Presse-papiers ne fonctionne pas.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou non configuré, la valeur par défaut est Activé uniquement de client vers agent.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Disabled_in_both_238" >Désactivé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Enabled_in_both_239" >Activé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Enabled_client_240" >Activé uniquement du client vers l'agent</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Enabled_agent_to_241" >Activé uniquement de l'agent vers le client</string>
			<string id="String_Policy_Configure_clipboard_243" >Configurer la taille de la mémoire du Presse-papiers sur le serveur</string>
			<string id="String_Explain_This_setting_indicates_244" >Ces paramètres indiquent la valeur de la taille de la mémoire du Presse-papiers du serveur.

La taille de la mémoire du Presse-papiers sur le serveur est définie en octets ou en kilo-octets. La taille de la mémoire est définie en kilo-octets si elle n'est pas configurée.

Le client dispose également d'une valeur pour la taille de la mémoire du Presse-papiers, mais elle est toujours en kilo-octets.

Après la configuration de la session :
- La valeur de la taille de la mémoire du Presse-papiers du serveur est envoyée au client.
- Puis, sur le client, la valeur de la taille de la mémoire du Presse-papiers effective est déterminée en recherchant les valeurs minimales du client et du serveur.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_text_out_247" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_248" >Détermine si les données textuelles sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Rich_Text_251" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_252" >Détermine si les données au format RTF sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_images_out_255" >Filtrer les images des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_256" >Détermine si les données d'image sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_259" >Filtrer les données texte Microsoft Office des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_260" >Détermine si les données au format texte Microsoft Office (format BIFF12) sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_263" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_264" >Détermine si les données Microsoft Office Chart and Smart Art (Art::GVML ClipFormat) sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_267" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_268" >Détermine si les données Microsoft Office Text Effects (format HTML) sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_text_out_271" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_272" >Détermine si les données textuelles sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Rich_Text_275" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_276" >Détermine si les données au format RTF sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_images_out_279" >Filtrer les images des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_280" >Détermine si les données d'image sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_283" >Filtrer les données de texte Microsoft Office des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_284" >Détermine si les données au format texte Microsoft Office (format BIFF12) sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_287" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_288" >Détermine si les données Microsoft Office Chart and Smart Art (Art::GVML ClipFormat) sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client.
 Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_291" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_292" >Détermine si les données Microsoft Office Text Effects (format HTML) sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client.
 Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_295" >Configurer des niveaux de qualité d'image PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Controls_how_PCoIP_296" >Contrôle comment PCoIP rend les images lors de périodes de surcharge du réseau. Les valeurs Qualité d'image minimale, Qualité d'image initiale maximale et Fréquence d'image maximale interagissent pour contrôler précisément des environnements contraints en termes de bande passante réseau.

Utilisez la valeur Qualité d'image minimale pour équilibrer la qualité d'image et la fréquence d'image lorsque la bande passante est limitée. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 30 et 100. La valeur par défaut est 40. Une valeur inférieure permet d'utiliser des fréquences d'image élevées, mais avec un affichage d'une qualité potentiellement inférieure. Une valeur supérieure fournit une qualité d'image supérieure, mais avec des fréquences d'image potentiellement inférieures lorsque la bande passante réseau est contrainte. Lorsque la bande passante réseau n'est pas contrainte, PCoIP conserve la qualité maximale quelle que soit cette valeur.

Utilisez la valeur Qualité d'image initiale maximale pour réduire les pics de bande passante réseau requis par PCoIP en limitant la qualité initiale des régions modifiées de l'image affichée. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 30 et 100. La valeur par défaut est 80. Une valeur inférieure réduit la qualité d'image des modifications de contenu et diminue les exigences de bande passante maximale. Une valeur supérieure augmente la qualité d'image des modifications de contenu et augmente les exigences de bande passante maximale. Les régions non modifiées de l'image entraînent progressivement une qualité sans perte (parfaite) quelle que soit cette valeur. Une valeur de 80 ou moins permet d'utiliser au mieux la bande passante disponible.

La valeur Qualité d'image minimale ne peut pas dépasser la valeur Qualité d'image initiale maximale.

Utilisez la valeur Fréquence d'image maximale pour gérer la bande passante moyenne consommée par utilisateur en limitant le nombre d'actualisations d'écran par seconde. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 120 images par seconde. La valeur par défaut est 30. Une valeur supérieure peut utiliser plus de bande passante mais fournit moins de gigue, ce qui permet des transitions plus homogènes entre les images, comme dans une vidéo. Une valeur inférieure utilise moins de bande passante mais entraîne plus de gigue.

Définissez « Utiliser les paramètres d'image du client » lorsque vous voulez utiliser les valeurs Qualité d'image minimale, Qualité d'image initiale maximale, Fréquence d'image maximale et Désactiver le développement sans perte du client plutôt que celle de l'hôte. Actuellement, seuls Zero Client Firmware 3.5 et versions supérieures prennent en charge ces paramètres du côté client.

Ces valeurs de qualité d'image ne s'appliquent qu'à l'hôte léger et n'ont aucun effet sur un client léger.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, les valeurs par défaut sont utilisées. Lorsque ces paramètres sont modifiés lors de l'exécution, ils prennent effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_frame_302" >Configurer la préférence pour la fréquence d'image et la qualité d'image</string>
			<string id="String_Explain_Configure_the_frame_303" >Configurez la préférence pour la fréquence d'image et la qualité d'image entre 0 (fréquence d'image la plus élevée) et 100 (qualité d'image la plus élevée). Si cette stratégie est désactivée ou non configurée, la valeur par défaut est 50.

Une valeur supérieure (max : 100) signifie que vous préférez une qualité d'image élevée et qu'une fréquence d'image variable est tolérée ; une valeur inférieure (min : 0) signifie que vous préférez une expérience fluide avec une qualité d'image agressive. 

Ce paramètre peut fonctionner avec le GPO Configurer des niveaux de qualité d'image PCoIP, qui détermine le niveau de qualité d'image initial maximal et le niveau de qualité d'image minimal. Alors que la préférence pour la fréquence d'image et la qualité d'image peut ajuster le niveau de qualité d'image pour chaque image, elle ne peut pas dépasser le seuil de niveau de qualité max/min configuré par le GPO Configurer des niveaux de qualité d'image PCoIP.

Lorsque cette stratégie est modifiée au cours de l'exécution, elle peut prendre effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Enable_access_to_306" >Activer l'accès à une session PCoIP depuis une console vSphere</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_307" >Détermine s'il est nécessaire d'autoriser une console vSphere Client à afficher une session PCoIP active et à envoyer l'entrée au poste de travail.

Par défaut, lorsqu'un client est attaché via PCoIP, l'écran de la console vSphere Client est vide et la console ne peut pas envoyer l'entrée. Le paramètre par défaut garantit qu'un utilisateur malveillant ne peut pas voir le poste de travail de l'utilisateur ou fournir d'entrées sur l'hôte localement lorsqu'une session distante PCoIP est active.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, l'accès à la console n'est pas autorisé. Lorsque ce paramètre est activé, la console affiche la session PCoIP et l'entrée de console est autorisée.

Lorsque ce paramètre est activé, la console peut afficher une session PCoIP exécutée sur un système Windows 7 uniquement lorsque la machine virtuelle Windows 7 est le matériel version v8 ou ultérieure. Le matériel v8 n'est disponible que sur ESX 5.0 et versions ultérieures. A contrario, l'entrée de console sur un système Windows 7 est autorisée quelle que soit la version matérielle de la machine virtuelle.

Sur un système Windows XP ou Windows Vista, la console peut afficher une session PCoIP quelle que soit la version matérielle de la machine virtuelle.</string>
			<string id="String_Policy_Turn_on_PCoIP_user_309" >Activer la synchronisation de la langue d'entrée par défaut de l'utilisateur PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_310" >Détermine si la langue d'entrée par défaut pour l'utilisateur dans la session PCoIP est synchronisée avec la langue d'entrée par défaut du point de terminaison du client PCoIP. Lorsque ce paramètre est activé, la synchronisation est autorisée. Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, la synchronisation est interdite.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.</string>
			<string id="String_Policy_Use_alternate_key_312" >Utiliser une autre touche pour l'envoi d'une SAS</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_an_alternate_313" >Spécifie une autre touche, à la place de la touche Inser, pour l'envoi d'une séquence de touches de sécurité (SAS, Secure Attention Sequence).

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour conserver la séquence de touches Ctrl+Alt+Inser sur les machines virtuelles lancées de l'intérieur d'un poste de travail View pendant une session PCoIP.

Par exemple, un utilisateur peut démarrer une instance de vSphere Client depuis un poste de travail PCoIP et ouvrir une console sur une machine virtuelle dans vCenter Server. Si la séquence Ctrl+Alt+Inser est utilisée dans le système d'exploitation invité sur la machine virtuelle vCenter Server, une SAS Ctrl+Alt+Suppr est envoyée à la machine virtuelle. Ce paramètre permet à la séquence Ctrl+Alt+autre touche d'envoyer une SAS Ctrl+Alt+Suppr au poste de travail PCoIP.

Lorsque ce paramètre est activé, vous devez sélectionner une autre touche depuis un menu déroulant. Vous ne pouvez pas activer ce paramètre et laisser la valeur non spécifiée.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, la séquence de touches Ctrl+Alt+Inser est utilisée comme SAS.

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement et n'a aucun effet sur un client.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Home_315" >Accueil</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_End_316" >Fin</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Page_Up_317" >Page précédente</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Page_Down_318" >Page suivante</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Backspace_319" >Retour arrière</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Tab_320" >Onglet</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Print_Screen_321" >Impression écran</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Scroll_Lock_322" >Arrêt défilement</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Right_Arrow_323" >Flèche droite</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Left_Arrow_324" >Flèche gauche</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Down_Arrow_325" >Flèche bas</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Up_Arrow_326" >Flèche haut</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_327" >Pavé numérique /</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_328" >Pavé numérique *</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_329" >Pavé numérique -</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_330" >Pavé numérique +</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_Enter_331" >Pavé numérique Entrée</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_1_End_332" >Pavé numérique 1 Fin</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_2_Down_333" >Pavé numérique 2 Bas</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_3_PageDn_334" >Pavé numérique 3 Page suivante</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_4_Left_335" >Pavé numérique 4 Gauche</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_5_336" >Pavé numérique 5</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_6_Right_337" >Pavé numérique 6 Droite</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_7_Home_338" >Pavé numérique 7 Accueil</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_8_Up_339" >Pavé numérique 8 Haut</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_9_PageUp_340" >Pavé numérique 9 Page précédente</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_0_Insert_341" >Pavé numérique 0 Insérer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_Delete_342" >Pavé numérique . Supprimer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_343" >- _</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_344" >= +</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_345" >[ {</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_346" >] }</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_347" >\ |</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_348" >; :</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_349" >' &quot;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_350" >` ~</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_351" >, &lt;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_352" >. &gt;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_353" >/ ?</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_a_A_354" >a A</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_b_B_355" >b B</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_c_C_356" >c C</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_d_D_357" >d D</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_e_E_358" >e E</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_f_F_359" >f F</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_g_G_360" >g G</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_h_H_361" >h H</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_i_I_362" >i I</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_j_J_363" >j J</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_k_K_364" >k K</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_l_L_365" >l L</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_m_M_366" >m M</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_n_N_367" >n N</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_o_O_368" >o O</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_p_P_369" >p P</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_q_Q_370" >q Q</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_r_R_371" >r R</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_s_S_372" >s S</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_t_T_373" >t T</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_u_U_374" >u U</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_v_V_375" >v V</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_w_W_376" >w W</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_x_X_377" >x X</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_y_Y_378" >y Y</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_z_Z_379" >z Z</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_1_380" >1 !</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_2_381" >2 @</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_3_382" >3 #</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_4_383" >4 $</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_5_384" >5 %</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_6_385" >6 ^</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_7_386" >7 &amp;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_8_387" >8 *</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_9_388" >9 (</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_0_389" >0 )</string>
			<string id="String_Policy_Disable_sending_391" >Désactiver l'envoi de CAD lorsque l'utilisateur appuie sur Ctrl+Alt+Suppr</string>
			<string id="String_Explain_When_this_policy_392" >Lorsque cette stratégie est activée, les utilisateurs doivent appuyer sur Ctrl+Alt+Inser plutôt que sur Ctrl+Alt+Suppr pour envoyer une séquence de touches de sécurité (SAS, Secure Attention Sequence) au poste de travail pendant une session PCoIP.

Vous voulez peut-être activer ce paramètre si des utilisateurs sont perturbés lorsqu'ils appuient sur Ctrl+Alt+Suppr pour verrouiller le point de terminaison du client et qu'une SAS est envoyée à l'hôte et au client.

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement et n'a aucun effet sur un client.

Lorsque cette stratégie n'est pas configurée ou est désactivée, les utilisateurs peuvent appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr ou sur Ctrl+Alt+Inser pour envoyer une SAS au poste de travail.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_394" >Configurer l'en-tête de transport PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Configures_the_395" >Configure l'en-tête de transport PCoIP. 

L'en-tête de transport PCoIP est un en-tête de 32 bits ajouté à tous les paquets UDP PCoIP (uniquement si l'en-tête de transport est activé/pris en charge des deux côtés). L'en-tête de transport PCoIP permet aux périphériques réseau de prendre de meilleures décisions concernant la hiérarchisation/qualité de service lors du traitement des surcharges du réseau. L'en-tête de transport est activé par défaut. 

La priorité de session de transport détermine la priorité de session PCoIP signalée dans l'en-tête de transport PCoIP. Les périphériques réseau prennent de meilleures décisions concernant la hiérarchisation/qualité de service en fonction de la priorité de session de transport spécifiée. La valeur de priorité de session de transport est négociée par l'agent et le client PCoIP. Si l'agent a spécifié une valeur de priorité de session de transport (élevée, moyenne ou faible), la session utilise la priorité de session spécifiée par l'agent. Si seul le client a spécifié une priorité de session de transport (élevée, moyenne ou faible), la session utilise la priorité de session spécifiée par le client. Si aucun agent ou client n'a spécifié de priorité de session de transport (ou spécifié « priorité non définie »), la session utilise/est définie sur la priorité de session moyenne.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_High_Priority_397" >Priorité élevée</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_Medium_Priority_398" >Priorité moyenne (par défaut)</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_Low_Priority_399" >Priorité faible</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_Undefined_Priority_400" >Priorité non définie</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_402" >Configurer le niveau de détails du journal des événements PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_This_policy_enables_403" >Cette stratégie active la configuration du niveau de détails du journal des événements PCoIP compris entre 0 (niveau le plus faible) et 3 (niveau le plus élevé).

Lorsque cette stratégie est Désactivé ou Non configuré, la valeur par défaut du niveau de détails du journal des événements est de 2. Lorsque cette stratégie est Configuré, le paramètre contrôle le niveau de détails comme décrit ci-dessus.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_406" >Configurer le nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la durée en jours</string>
			<string id="String_Explain_This_policy_enables_407" >Cette stratégie active la configuration du nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la durée en jours.

Lorsque cette stratégie est Configuré, le paramètre contrôle le nettoyage du fichier journal en fonction de la durée en jours, c'est-à-dire pour un paramètre différent de zéro de n, les fichiers journaux antérieurs à n jours sont automatiquement (et en mode silencieux) supprimés ; un paramètre de 0 indique qu'il n'y a pas de nettoyage de fichier en fonction de la durée. Lorsque cette stratégie est Désactivé ou Non configuré, la valeur par défaut du nettoyage du journal des événements en fonction de la durée en jours est de 7. 

Le nettoyage du fichier journal est exécuté une fois au démarrage de la session ; toute modification du paramètre sera appliquée lors de la prochaine session.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_410" >Configurer le nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la taille en Mo</string>
			<string id="String_Explain_This_policy_enables_411" >Cette stratégie active la configuration du nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la taille en Mo.

Lorsque cette stratégie est Configuré, le paramètre contrôle le nettoyage du fichier journal en fonction de la taille en Mo, c'est-à-dire pour un paramètre différent de zéro de m, les fichiers journaux supérieurs à m Mo sont automatiquement (et en mode silencieux) supprimés ; un paramètre de 0 indique qu'il n'y a pas de nettoyage de fichier en fonction de la taille. Lorsque cette stratégie est Désactivé ou Non configuré, la valeur par défaut du nettoyage du journal des événements en fonction de la taille en Mo est de 100. 

Le nettoyage du fichier journal est exécuté une fois au démarrage de la session ; toute modification du paramètre sera appliquée lors de la prochaine session.</string>
			<string id="String_Policy_Turn_off_Build_to_Lossles_414" >Désactiver la fonctionnalité de développement sans perte</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_whether_415" >Spécifie s'il faut désactiver ou activer la fonctionnalité de développement sans perte du protocole PCoIP ; cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Si ce paramètre est Activé ou Non configuré, la fonctionnalité de développement sans perte est désactivée, et les images et tout autre contenu de poste de travail peuvent ne jamais être développés pour un état sans perte. Dans les environnements réseau dans lesquels la bande passante est limitée, la désactivation de la fonctionnalité de développement sans perte peut permettre d'économiser de la bande passante. Si ce paramètre est Désactivé, la fonctionnalité de développement sans perte est activée ; cela est recommandé pour les environnements qui requièrent que les images et le contenu de poste de travail soient développés pour un état sans perte.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_maximum_417" >Configurer la bande passante maximale de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_maximum_418" >Spécifie la bande passante maximale, en kilobits par seconde, dans une session PCoIP. La bande passante inclut la création d'images, le son, le canal virtuel, USB et le trafic PCoIP de contrôle.

Définissez cette valeur en fonction de la capacité globale du lien auquel votre point de terminaison est connecté, en tenant compte du nombre de sessions PCoIP simultanées prévues. Par exemple, avec une configuration VDI à un seul utilisateur (par exemple, une session PCoIP unique) qui se connecte au moyen d'une connexion Internet 4 Mbit/s, définissez cette valeur sur 4 Mbit (ou 10 % de moins que cette valeur pour prévoir un autre trafic réseau). Lorsque vous souhaitez que plusieurs sessions PCoIP simultanées partagent un lien (par exemple, plusieurs utilisateurs VDI ou une configuration RDSH), vous voulez peut-être ajuster le paramètre en conséquence. Toutefois, cela limite la bande passante maximale pour chaque session active.

La définition de cette valeur empêche l'agent de tenter de transmettre un débit supérieur à la capacité de lien, ce qui pourrait entraîner une perte de paquets excessive et une mauvaise expérience utilisateur. Cette valeur est symétrique. Elle force le client et l'agent à utiliser la plus faible des deux valeurs qui sont définies côté client et agent. Par exemple, la définition d'une bande passante maximale de 4 Mbit/s force l'agent à transmettre à un débit plus faible, même si le paramètre est configuré sur le client.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré sur un point de terminaison, le point de terminaison n'impose aucune contrainte de bande passante. Lorsque ce paramètre est configuré, il est utilisé comme la contrainte de bande passante maximale du point de terminaison en kilobits par seconde.

La valeur par défaut lorsque ce paramètre n'est pas configuré est de 900 000 kilobits par seconde.

Ce paramètre s'applique à l'agent et au client. Si les deux points de terminaison ont des paramètres différents, la valeur la plus faible est utilisée.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_421" >Configurer la MTU de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_Maximum_422" >Spécifie la taille de l'unité de transmission maximale (MTU) pour les paquets UDP d'une session PCoIP.

La taille de la MTU inclut les en-têtes de paquet IP et UDP. Le protocole TCP utilise le mécanisme de découverte MTU standard pour définir la MTU et n'est pas affecté par ce paramètre. La taille de la MTU maximale est de 1 500 octets. La taille de la MTU minimale est de 500 octets. La valeur par défaut est de 1 200 octets.

En général, vous n'avez pas à modifier la taille de la MTU. Modifiez cette valeur si vous avez une configuration de réseau inhabituelle qui provoque une fragmentation de paquets PCoIP.

Ce paramètre s'applique à l'agent et au client. Si les deux points de terminaison ont des paramètres de taille de MTU différents, la valeur la plus faible est utilisée.

Si ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, le client utilise la valeur par défaut dans la négociation avec l'agent.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_425" >Configurer la valeur plancher de la bande passante de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_a_lower_426" >Spécifie une limite inférieure, en kilobits par seconde, pour la bande passante réservée par la session PCoIP.

Ce paramètre configure le taux de transmission de bande passante minimal attendu pour le point de terminaison. Lorsque vous utilisez ce paramètre pour réserver de la bande passante pour un point de terminaison, la session n'a pas à attendre que la bande passante soit disponible, ce qui améliore la réactivité de la session.

Assurez-vous que vous ne sursouscrivez pas la bande passante totale réservée pour tous les points de terminaison. Assurez-vous que la somme des valeurs plancher de la bande passante pour toutes les connexions dans votre configuration ne dépasse pas la capacité du réseau.

La valeur par défaut est 0, ce qui signifie qu'aucune bande passante minimale n'est réservée. Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, aucune bande passante minimale n'est réservée.

Ce paramètre s'applique à l'agent et au client, mais le paramètre n'affecte que le point de terminaison sur lequel il est configuré.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Enable_disable_429" >Activer/désactiver le son dans la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_430" >Détermine si le son est activé dans des sessions PCoIP. Le son doit être activé sur les deux points de terminaison. Lorsque ce paramètre est activé, le son PCoIP est autorisé. Lorsqu'il est désactivé, le son PCoIP est désactivé. Lorsque ce paramètre n'est pas configuré, le son est activé par défaut.

</string>
			<string id="String_Policy_Enable_disable_432" >Activer/désactiver le bruit microphonique et le filtre de tension de décalage continue dans la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_433" >Détermine s'il est nécessaire d'activer le bruit microphonique et le filtre de tension de décalage continue pour l'entrée de microphone lors de sessions PCoIP.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent et au pilote audio Teradici.

Lorsque ce paramètre n'est pas configuré, le pilote audio Teradici utilise le bruit microphonique et le filtre de tension de décalage continue par défaut.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_435" >Configurer la limite de la bande passante audio de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_maximum_436" >Spécifie la bande passante maximale pouvant être utilisée pour le son (lecture audio) dans une session PCoIP.

Le traitement audio surveille la bande passante utilisée pour le son. Le traitement sélectionne l'algorithme de compression audio qui fournit le meilleur son possible, en fonction de l'utilisation actuelle de la bande passante. Si une limite de bande passante est définie, le traitement réduit la qualité en modifiant la sélection de l'algorithme de compression jusqu'à ce que la limite de bande passante soit atteinte. S'il n'est pas possible d'atteindre un son de qualité minimale dans la limite de bande passante spécifiée, le son est désactivé.

Pour un son stéréo non compressé de haute qualité, définissez cette valeur sur plus de 1 600 kbit/s. Une valeur de 450 kbit/s et plus permet d'obtenir un son stéréo compressé de haute qualité. Une valeur comprise entre 50 kbit/s et 450 kbit/s donne un son dont la qualité va de celle d'une radio FM à celle d'un appel téléphonique. Une valeur inférieure à 50 kbit/s peut entraîner une lecture sans son.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent. Vous devez activer le son sur les deux points de terminaison avant que ce paramètre ne prenne effet.

En outre, ce paramètre n'a pas d'effet sur l'audio USB.

Si ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, une limite de bande passante audio par défaut de 500 kilobits par seconde est configurée pour contraindre l'algorithme de compression audio sélectionné. Si le paramètre est configuré, la valeur est mesurée en kilobits par seconde, avec une limite de bande passante audio par défaut de 500 kilobits par seconde.

Ce paramètre s'applique à View 4.6 et versions ultérieures. Il n'a aucun effet sur les versions antérieures de View.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_SSL_connections_439" >Configurer des connexions SSL pour satisfaire les outils de sécurité</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_how_SSL_440" >Spécifie comment les connexions de négociation de la session SSL sont établies.

Pour satisfaire les scanners de port, activez le paramètre « Configurer des connexions SSL » et, sur View Agent, procédez comme suit :

1. Dans Microsoft Management Console, stockez un certificat correctement nommé et signé dans le magasin personnel pour le compte d'ordinateur de la machine locale. Veillez à le marquer comme exportable.
2. Stockez le certificat pour l'autorité de certification qui l'a signé dans le magasin de certificats racines approuvés.
3. Désactivez les connexions à VMware View 5.1 et versions antérieures.
4. Configurez l'agent pour charger des certificats uniquement à partir du magasin de certificats. Si le magasin personnel de la machine locale est utilisé, ne modifiez pas les noms de magasin de certificats « MY » et « ROOT » (sans les guillemets), sauf si un emplacement de magasin différent a été utilisé dans les étapes 1 et 2.

Le serveur PCoIP Server résultant répond aux outils de sécurité, tels que les scanners de port.

Cocher cette case pour appliquer AES-256 ou des chiffrements plus forts empêche l'utilisation de suites de chiffrement AES-128 lors de la négociation SSL.

Si ce paramètre « Configurer des connexions SSL » est désactivé ou n'est pas configuré :

1. Ce point de terminaison se connecte à des points de terminaison VMware View 5.1 et versions antérieures et à des points de terminaison plus récents.
2. Le point de terminaison utilise des certificats du magasin « MY » du compte de machine et des certificats d'autorité de certification du magasin « ROOT ».
3. Un agent tente de charger un certificat, mais génère un certificat auto-signé unique s'il n'en trouve aucun.
4. La taille de clé minimale est de 1 024.
5. Le certificat du serveur est le sien, pas celui du Serveur de connexion View.
6. La suite de chiffrement AES-128 est disponible.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_a_From_the_Certificate_443" >(a) À partir du magasin de certificats</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_b_Generate_a_444" >(b) Générer un certificat auto-signé unique</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_c_From_the_Certificate_445" >(c) À partir du magasin de certificats si possible, sinon générer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_1024_448" >1024</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_2048_449" >2048</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_SSL_connections_4096_450" >4096</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_455" >Configurer des algorithmes de chiffrement de la session PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Controls_the_encryption_456" >Contrôle les algorithmes de chiffrement annoncés par le point de terminaison PCoIP lors de la négociation de session.

Cocher l'une des cases désactive l'algorithme de chiffrement associé. Vous devez activer au moins un algorithme.

Ce paramètre s'applique à la fois à l'agent et au client. Les points de terminaison négocient l'algorithme de chiffrement de session réel qui est utilisé. Si le mode approuvé FIPS140-2 est activé, la valeur Désactiver le chiffrement AES-128-GCM est toujours remplacée pour que le chiffrement AES-128-GCM soit activé.

Si le paramètre « Configurer des connexions SSL » global est désactivé ou n'est pas configuré, les deux algorithmes Salsa20-256round12 et AES-128-GCM sont disponibles pour la négociation par ce point de terminaison.

Les algorithmes de chiffrement pris en charge, par ordre de préférence, sont SALSA20/12-256, AES-GCM-128 et AES-GCM-256. Par défaut, tous les algorithmes de chiffrement pris en charge sont disponibles à la négociation à partir de ce point de terminaison. 

Si les deux points de terminaison sont configurés pour prendre en charge ces 3 algorithmes et que la connexion n'utilise pas de passerelle de sécurité, l'algorithme SALSA20 est négocié et utilisé. En revanche, si la connexion utilise une passerelle de sécurité, l'algorithme SALSA20 est désactivé automatiquement et c'est l'algorithme AES128 qui est négocié et utilisé. Si l'un des points de terminaison ou la passerelle de sécurité désactive l'algorithme SALSA20 et que l'un des points de terminaison désactive l'algorithme AES128, c'est l'algorithme AES256 qui est alors négocié et utilisé.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_SSL_protocols_461" >Configurer des protocoles SSL</string>
			<string id="String_Explain_Configures_openssl_462" >Configure le protocole openssl pour limiter l'utilisation de certains protocoles avant l'établissement d'une connexion SSL chiffrée. La liste de protocoles est composée d'une ou de plusieurs chaînes de protocole openssl séparées par deux points. Notez que toutes les chaînes de chiffrement ne sont pas sensibles à la casse.

 La valeur par défaut est : 
   &quot;TLS1.1:TLS1.2&quot;

 Cela signifie : TLS v1.1 et TLS v1.2 sont activés (SSL v2.0, SSL v3.0 et TLS v1.0 sont désactivés).

Ce paramètre s'applique à la fois à l'agent et au client. 

S'il est défini des deux côtés, la règle de négociation du protocole OpenSSL est suivie.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_SSL_cipher_list_463" >Configurer la liste de chiffrements SSL</string>
			<string id="String_Explain_Configures_SSL_cipher_list_464" >Configure la liste de chiffrements pour limiter l'utilisation de la suite de chiffrements avant l'établissement d'une connexion SSL chiffrée. La liste se compose d'une ou de plusieurs chaînes de la suite de chiffrement séparées par deux points. Notez que toutes les chaînes de chiffrement ne sont pas sensibles à la casse.

La valeur par défaut est la suivante :
   &quot;ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES128-SHA:@STRENGTH&quot;

Si l'élément est configuré, la case à cocher « Appliquer AES-256 ou des chiffrements plus forts pour la négociation des connexions SSL » de « Configurer des connexions SSL pour satisfaire les outils de sécurité » est ignorée.

Ce paramètre doit être appliqué à la fois au serveur PCoIP et au client PCoIP.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_465" >Configurer des règles de périphériques USB autorisés et interdits pour PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_USB_466" >Spécifie les périphériques USB autorisés et interdits pour les sessions PCoIP qui utilisent un client zéro exécutant le microprogramme Teradici. Les périphériques USB utilisés dans des sessions PCoIP doivent apparaître dans la table d'autorisation USB. Les périphériques USB qui apparaissent dans la table d'interdiction USB ne peuvent pas être utilisés dans des sessions PCoIP.

Vous pouvez définir un maximum de 10 règles d'autorisation USB et un maximum de 10 règles d'interdiction USB. Séparez les différentes règles avec le caractère de barre verticale (|).

Chaque règle peut être une combinaison d'un ID de fournisseur (VID) et d'un ID de produit (PID), ou une règle peut décrire une classe de périphériques USB. Une règle de classe peut autoriser ou interdire une classe de périphériques entière, une seule sous-classe ou un protocole dans une sous-classe.

Le format d'une combinaison de règle VID/PID est 1xxxxyyyy, où xxxx est le VID au format hexadécimal et yyyy le PID au format hexadécimal. Par exemple, la règle pour autoriser ou bloquer un périphérique avec le VID 0x1a2b et le PID 0x3c4d est 11a2b3c4d.

Pour les règles de classe, utilisez l'un des formats suivants :

Autoriser tous les             Format : 23XXXXXX
périphériques USB                       Exemple : 23XXXXXX

Autoriser des périphériques                  Format : 22classXXXX
USB avec un ID                         Exemple : 22aaXXXX
de classe spécifique

Autoriser une sous-classe        Format : 21class-subclassXX
spécifique                                Exemple : 21aabbXX

Autoriser un protocole        Format : 20class-subclass-protocol
spécifique                    Exemple : 20aabbcc

Par exemple, la chaîne d'autorisation USB pour autoriser les périphériques HID (souris et clavier) USB (ID de classe 0x03) et les webcams (ID de classe 0x0e) est 2203XXXX|220eXXXX. La chaîne d'interdiction USB pour interdire les périphériques de stockage de masse USB (ID de classe 0x08) est 2208XXXX.

Une chaîne d'autorisation USB vide signifie qu'aucun périphérique USB n'est autorisé. Une chaîne d'interdiction USB vide signifie qu'aucun périphérique USB n'est interdit.

Ce paramètre ne s'applique qu'au serveur et uniquement quand le serveur se trouve dans une session avec un client zéro qui exécute le microprogramme Teradici. L'utilisation de périphérique est négociée entre les points de terminaison.

Par défaut, tous les périphériques sont autorisés et aucun n'est interdit.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_TCP_470" >Configurer le port TCP auquel le serveur PCoIP Server se lie et qu'il écoute</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_TCP_471" >Spécifie le port TCP de l'agent lié par des hôtes PCoIP logiciels.

La valeur du port TCP spécifie le port TCP de base auquel l'agent tente de se lier. La valeur de plage du port TCP détermine le nombre de ports supplémentaires à essayer si le port de base n'est pas disponible. La plage du port doit être comprise entre 0 et 10.

La plage s'étend du port de base à la somme du port de base et de la plage du port. Par exemple, si le port de base est 4172 et que la plage du port est 10, la plage s'étend de 4172 à 4182.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Par défaut, le port TCP de base est 4172 pour View 4.5 et versions ultérieures et 50002 pour View 4.0.x et versions antérieures. Par défaut, la plage de port est 1.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_UDP_475" >Configurer le port UDP auquel le serveur PCoIP Server se lie et qu'il écoute</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_UDP_476" >Spécifie le port UDP de l'agent lié par des hôtes PCoIP logiciels.

La valeur du port UDP spécifie le port UDP de base auquel l'agent tente de se lier. La valeur de plage du port UDP détermine le nombre de ports supplémentaires à essayer si le port de base n'est pas disponible. La plage du port doit être comprise entre 0 et 10.

La plage s'étend du port de base à la somme du port de base et de la plage du port. Par exemple, si le port de base est 4172 et que la plage du port est 10, la plage s'étend de 4172 à 4182.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Par défaut, le port TCP de base est 4172 pour View 4.5 et versions ultérieures et 50002 pour View 4.0.x et versions antérieures. Par défaut, la plage du port est 10.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_480" >Configurer des canaux virtuels PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_the_virtual_481" >Spécifie les canaux virtuels qui peuvent et ne peuvent pas fonctionner sur des sessions PCoIP. Ce paramètre détermine également s'il est nécessaire de désactiver le traitement du Presse-papiers sur l'hôte PCoIP.

Les canaux virtuels utilisés dans des sessions PCoIP doivent apparaître dans la liste d'autorisation des canaux virtuels. Les canaux virtuels qui apparaissent dans la liste des canaux virtuels interdits ne peuvent pas être utilisés dans des sessions PCoIP.

Vous pouvez spécifier un maximum de 15 canaux virtuels à utiliser dans des sessions PCoIP.

Séparez les noms de canal avec le caractère de barre verticale (|). Par exemple, la chaîne d'autorisation des canaux virtuels pour autoriser les canaux virtuels mksvchan et vdp_rdpvcbridge est mksvchan|vdp_rdpvcbridge.

Si un nom de canal contient le caractère de barre verticale ou de barre oblique inverse (\), insérez un caractère de barre oblique inverse avant ce caractère. Par exemple, saisissez le nom de canal awk|ward\channel comme suit : awk\|ward\\channel.

Lorsque la liste des canaux virtuels autorisés est vide, tous les canaux virtuels sont interdits. Lorsque la liste des canaux virtuels interdits est vide, tous les canaux virtuels sont autorisés.

Le paramètre des canaux virtuels s'applique à la fois à l'agent et au client. Les canaux virtuels doivent être activés à la fois sur l'agent et le client pour pouvoir être utilisés.

Le paramètre des canaux virtuels fournit une case séparée qui vous permet de désactiver le traitement du Presse-papiers à distance sur l'hôte PCoIP. Cette valeur ne s'applique qu'à l'agent.

Par défaut, tous les canaux virtuels sont activés, notamment le traitement du Presse-papiers.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_PCoIP_0_Disable_virtual_483" >0 - Désactiver les canaux virtuels dans les sessions PCoIP</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_PCoIP_2_Disable_all_484" >2 - Désactiver tous les canaux virtuels autres que</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_PCoIP_3_Enable_all_485" >3 - Activer tous les canaux virtuels autres que</string>
			<string id="String_Policy_Configure_clipboard_489" >Configurer la redirection du Presse-papiers</string>
			<string id="String_Policy_Configure_clipboard_668" >Configurer l'audit du Presse-papiers</string>
			<string id="String_Policy_Whether_block_clipboard_674">Bloquer la redirection du Presse-papiers du côté client lorsque le client ne prend pas en charge l'audit</string>
			<string id="String_Explain_Determines_the_490" >Détermine le sens dans lequel la redirection du Presse-papiers est autorisée. Vous pouvez sélectionner l'une de ces valeurs :

- Activé uniquement du client vers l'agent (c'est-à-dire autoriser les fonctions Copier et Coller uniquement du système client vers le poste de travail View.)
- Désactivé dans les deux sens
- Activé dans les deux sens
- Activé uniquement de l'agent vers le client (c'est-à-dire autoriser les fonctions Copier et Coller uniquement du poste de travail View vers le système client.)

La redirection du Presse-papiers est mise en œuvre sous forme de canal virtuel. Si des canaux virtuels sont désactivés, la redirection du Presse-papiers ne fonctionne pas.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou non configuré, la valeur par défaut est Activé uniquement de client vers agent.</string>
			<string id="String_Explain_Determines_the_669" >Détermine le sens dans lequel l'audit du Presse-papiers est autorisé. Vous pouvez sélectionner l'une de ces valeurs :

-Désactivé dans les deux sens
-Activé uniquement du client vers le serveur (en d'autres termes, les informations du Presse-papiers copiées du côté client au côté agent seront enregistrées)
-Activé uniquement du serveur vers le client (en d'autres termes, les informations du Presse-papiers copiées du côté agent au côté client seront enregistrées)
-Activé dans les deux sens

Ce paramètre s'applique au serveur (poste de travail View) uniquement.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, la valeur par défaut est « Désactivé dans les deux sens ».</string>
            <string id="String_Explain_Determines_the_675">Détermine s'il faut bloquer la redirection du Presse-papiers pour le client si le client Horizon ne prend pas en charge la fonctionnalité d'audit.

Vous pouvez sélectionner le comportement de la redirection du Presse-papiers :

-Laisser la redirection du Presse-papiers de l'agent vers le client traverser si l'audit est activé dans Horizon Agent, mais pas dans Horizon Client
-Bloquer la redirection du Presse-papiers de l'agent vers le client si l'audit est activé dans Horizon Agent, mais pas dans Horizon Client

Ce paramètre ne peut entrer en vigueur qu'après l'activation de l'audit.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Disabled_in_both_492" >Désactivé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Enabled_in_both_493" >Activé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Enabled_client_494" >Activé uniquement du client vers l'agent</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Enabled_agent_to_495" >Activé uniquement de l'agent vers le client</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Audit_Pass_Through_671" >Traverser</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Audit_Block_672" >Bloquer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_clipboard_size_unit_kilobytes" >kilo-octets</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_clipboard_size_unit_bytes" >octets</string>
			<string id="String_Policy_Configure_clipboard_497" >Configurer la taille de la mémoire du Presse-papiers sur le serveur</string>
			<string id="String_Explain_This_setting_indicates_498" >Ces paramètres indiquent la valeur de la taille de la mémoire du Presse-papiers du serveur.

La taille de la mémoire du Presse-papiers sur le serveur est définie en octets ou en kilo-octets. La taille de la mémoire est définie en kilo-octets si elle n'est pas configurée.

Le client dispose également d'une valeur pour la taille de la mémoire du Presse-papiers, mais elle est toujours en kilo-octets.

Après la configuration de la session :
- La valeur de la taille de la mémoire du Presse-papiers du serveur est envoyée au client.
- Puis, sur le client, la valeur de la taille de la mémoire du Presse-papiers effective est déterminée en recherchant les valeurs minimales du client et du serveur.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_text_out_501" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_502" >Détermine si les données textuelles sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Rich_Text_505" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_506" >Détermine si les données au format RTF sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_images_out_509" >Filtrer les images des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_510" >Détermine si les données d'image sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_513" >Filtrer les données texte Microsoft Office des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_514" >Détermine si les données au format texte Microsoft Office (format BIFF12) sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_517" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_518" >Détermine si les données Microsoft Office Chart and Smart Art (Art::GVML ClipFormat) sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_521" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers entrantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_522" >Détermine si les données Microsoft Office Text Effects (format HTML) sont filtrées des données de Presse-papiers allant du client vers l'agent. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_text_out_525" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_526" >Détermine si les données textuelles sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Rich_Text_529" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_530" >Détermine si les données au format RTF sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_images_out_533" >Filtrer les images des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_534" >Détermine si les données d'image sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_537" >Filtrer les données de texte Microsoft Office des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_538" >Détermine si les données au format texte Microsoft Office (format BIFF12) sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client. Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_541" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_542" >Détermine si les données Microsoft Office Chart and Smart Art (Art::GVML ClipFormat) sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client.
 Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Filter_Microsoft_545" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers sortantes</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_546" >Détermine si les données Microsoft Office Text Effects (format HTML) sont filtrées des données de Presse-papiers envoyées depuis l'agent vers le client.
 Lorsque cette case est cochée, les données sont filtrées, sinon elles ne le sont pas.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_549" >Configurer des niveaux de qualité d'image PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Controls_how_PCoIP_550" >Contrôle comment PCoIP rend les images lors de périodes de surcharge du réseau. Les valeurs Qualité d'image minimale, Qualité d'image initiale maximale et Fréquence d'image maximale interagissent pour contrôler précisément des environnements contraints en termes de bande passante réseau.

Utilisez la valeur Qualité d'image minimale pour équilibrer la qualité d'image et la fréquence d'image lorsque la bande passante est limitée. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 30 et 100. La valeur par défaut est 40. Une valeur inférieure permet d'utiliser des fréquences d'image élevées, mais avec un affichage d'une qualité potentiellement inférieure. Une valeur supérieure fournit une qualité d'image supérieure, mais avec des fréquences d'image potentiellement inférieures lorsque la bande passante réseau est contrainte. Lorsque la bande passante réseau n'est pas contrainte, PCoIP conserve la qualité maximale quelle que soit cette valeur.

Utilisez la valeur Qualité d'image initiale maximale pour réduire les pics de bande passante réseau requis par PCoIP en limitant la qualité initiale des régions modifiées de l'image affichée. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 30 et 100. La valeur par défaut est 80. Une valeur inférieure réduit la qualité d'image des modifications de contenu et diminue les exigences de bande passante maximale. Une valeur supérieure augmente la qualité d'image des modifications de contenu et augmente les exigences de bande passante maximale. Les régions non modifiées de l'image entraînent progressivement une qualité sans perte (parfaite) quelle que soit cette valeur. Une valeur de 80 ou moins permet d'utiliser au mieux la bande passante disponible.

La valeur Qualité d'image minimale ne peut pas dépasser la valeur Qualité d'image initiale maximale.

Utilisez la valeur Fréquence d'image maximale pour gérer la bande passante moyenne consommée par utilisateur en limitant le nombre d'actualisations d'écran par seconde. Vous pouvez spécifier une valeur comprise entre 1 et 120 images par seconde. La valeur par défaut est 30. Une valeur supérieure peut utiliser plus de bande passante mais fournit moins de gigue, ce qui permet des transitions plus homogènes entre les images, comme dans une vidéo. Une valeur inférieure utilise moins de bande passante mais entraîne plus de gigue.

Définissez « Utiliser les paramètres d'image du client » lorsque vous voulez utiliser les valeurs Qualité d'image minimale, Qualité d'image initiale maximale, Fréquence d'image maximale et Désactiver le développement sans perte du client plutôt que celle de l'hôte. Actuellement, seuls Zero Client Firmware 3.5 et versions supérieures prennent en charge ces paramètres du côté client.

Ces valeurs de qualité d'image ne s'appliquent qu'à l'hôte léger et n'ont aucun effet sur un client léger.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, les valeurs par défaut sont utilisées. Lorsque ces paramètres sont modifiés lors de l'exécution, ils prennent effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_frame_556" >Configurer la préférence pour la fréquence d'image et la qualité d'image</string>
			<string id="String_Explain_Configure_the_frame_557" >Configurez la préférence pour la fréquence d'image et la qualité d'image entre 0 (fréquence d'image la plus élevée) et 100 (qualité d'image la plus élevée). Si cette stratégie est désactivée ou non configurée, la valeur par défaut est 50.

Une valeur supérieure (max : 100) signifie que vous préférez une qualité d'image élevée et qu'une fréquence d'image variable est tolérée ; une valeur inférieure (min : 0) signifie que vous préférez une expérience fluide avec une qualité d'image agressive. 

Ce paramètre peut fonctionner avec le GPO Configurer des niveaux de qualité d'image PCoIP, qui détermine le niveau de qualité d'image initial maximal et le niveau de qualité d'image minimal. Alors que la préférence pour la fréquence d'image et la qualité d'image peut ajuster le niveau de qualité d'image pour chaque image, elle ne peut pas dépasser le seuil de niveau de qualité max/min configuré par le GPO Configurer des niveaux de qualité d'image PCoIP.

Lorsque cette stratégie est modifiée au cours de l'exécution, elle peut prendre effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Enable_access_to_560" >Activer l'accès à une session PCoIP depuis une console vSphere</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_561" >Détermine s'il est nécessaire d'autoriser une console vSphere Client à afficher une session PCoIP active et à envoyer l'entrée au poste de travail.

Par défaut, lorsqu'un client est attaché via PCoIP, l'écran de la console vSphere Client est vide et la console ne peut pas envoyer l'entrée. Le paramètre par défaut garantit qu'un utilisateur malveillant ne peut pas voir le poste de travail de l'utilisateur ou fournir d'entrées sur l'hôte localement lorsqu'une session distante PCoIP est active.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, l'accès à la console n'est pas autorisé. Lorsque ce paramètre est activé, la console affiche la session PCoIP et l'entrée de console est autorisée.

Lorsque ce paramètre est activé, la console peut afficher une session PCoIP exécutée sur un système Windows 7 uniquement lorsque la machine virtuelle Windows 7 est le matériel version v8 ou ultérieure. Le matériel v8 n'est disponible que sur ESX 5.0 et versions ultérieures. A contrario, l'entrée de console sur un système Windows 7 est autorisée quelle que soit la version matérielle de la machine virtuelle.

Sur un système Windows XP ou Windows Vista, la console peut afficher une session PCoIP quelle que soit la version matérielle de la machine virtuelle.</string>
			<string id="String_Policy_Turn_on_PCoIP_user_563" >Activer la synchronisation de la langue d'entrée par défaut de l'utilisateur PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Determines_whether_564" >Détermine si la langue d'entrée par défaut pour l'utilisateur dans la session PCoIP est synchronisée avec la langue d'entrée par défaut du point de terminaison du client PCoIP. Lorsque ce paramètre est activé, la synchronisation est autorisée. Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, la synchronisation est interdite.

Ce paramètre ne s'applique qu'à l'agent.</string>
			<string id="String_Policy_Use_alternate_key_566" >Utiliser une autre touche pour l'envoi d'une SAS</string>
			<string id="String_Explain_Specifies_an_alternate_567" >Spécifie une autre touche, à la place de la touche Inser, pour l'envoi d'une séquence de touches de sécurité (SAS, Secure Attention Sequence).

Vous pouvez utiliser ce paramètre pour conserver la séquence de touches Ctrl+Alt+Inser sur les machines virtuelles lancées de l'intérieur d'un poste de travail View pendant une session PCoIP.

Par exemple, un utilisateur peut démarrer une instance de vSphere Client depuis un poste de travail PCoIP et ouvrir une console sur une machine virtuelle dans vCenter Server. Si la séquence Ctrl+Alt+Inser est utilisée dans le système d'exploitation invité sur la machine virtuelle vCenter Server, une SAS Ctrl+Alt+Suppr est envoyée à la machine virtuelle. Ce paramètre permet à la séquence Ctrl+Alt+autre touche d'envoyer une SAS Ctrl+Alt+Suppr au poste de travail PCoIP.

Lorsque ce paramètre est activé, vous devez sélectionner une autre touche depuis un menu déroulant. Vous ne pouvez pas activer ce paramètre et laisser la valeur non spécifiée.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou qu'il n'est pas configuré, la séquence de touches Ctrl+Alt+Inser est utilisée comme SAS.

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement et n'a aucun effet sur un client.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Home_569" >Accueil</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_End_570" >Fin</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Page_Up_571" >Page précédente</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Page_Down_572" >Page suivante</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Backspace_573" >Retour arrière</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Tab_574" >Onglet</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Print_Screen_575" >Impression écran</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Scroll_Lock_576" >Arrêt défilement</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Right_Arrow_577" >Flèche droite</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Left_Arrow_578" >Flèche gauche</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Down_Arrow_579" >Flèche bas</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Up_Arrow_580" >Flèche haut</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_581" >Pavé numérique /</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_582" >Pavé numérique *</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_583" >Pavé numérique -</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_584" >Pavé numérique +</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_Enter_585" >Pavé numérique Entrée</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_1_End_586" >Pavé numérique 1 Fin</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_2_Down_587" >Pavé numérique 2 Bas</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_3_PageDn_588" >Pavé numérique 3 Page suivante</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_4_Left_589" >Pavé numérique 4 Gauche</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_5_590" >Pavé numérique 5</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_6_Right_591" >Pavé numérique 6 Droite</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_7_Home_592" >Pavé numérique 7 Accueil</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_8_Up_593" >Pavé numérique 8 Haut</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_9_PageUp_594" >Pavé numérique 9 Page précédente</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_0_Insert_595" >Pavé numérique 0 Insérer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_Keypad_Delete_596" >Pavé numérique . Supprimer</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_597" >- _</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_598" >= +</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_599" >[ {</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_600" >] }</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_601" >\ |</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_602" >; :</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_603" >' &quot;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_604" >` ~</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_605" >, &lt;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_606" >. &gt;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_607" >/ ?</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_a_A_608" >a A</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_b_B_609" >b B</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_c_C_610" >c C</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_d_D_611" >d D</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_e_E_612" >e E</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_f_F_613" >f F</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_g_G_614" >g G</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_h_H_615" >h H</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_i_I_616" >i I</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_j_J_617" >j J</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_k_K_618" >k K</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_l_L_619" >l L</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_m_M_620" >m M</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_n_N_621" >n N</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_o_O_622" >o O</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_p_P_623" >p P</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_q_Q_624" >q Q</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_r_R_625" >r R</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_s_S_626" >s S</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_t_T_627" >t T</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_u_U_628" >u U</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_v_V_629" >v V</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_w_W_630" >w W</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_x_X_631" >x X</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_y_Y_632" >y Y</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_z_Z_633" >z Z</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_1_634" >1 !</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_2_635" >2 @</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_3_636" >3 #</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_4_637" >4 $</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_5_638" >5 %</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_6_639" >6 ^</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_7_640" >7 &amp;</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_8_641" >8 *</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_9_642" >9 (</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Use_alternate_key_0_643" >0 )</string>
			<string id="String_Policy_Disable_sending_645" >Désactiver l'envoi de CAD lorsque l'utilisateur appuie sur Ctrl+Alt+Suppr</string>
			<string id="String_Explain_When_this_policy_646" >Lorsque cette stratégie est activée, les utilisateurs doivent appuyer sur Ctrl+Alt+Inser plutôt que sur Ctrl+Alt+Suppr pour envoyer une séquence de touches de sécurité (SAS, Secure Attention Sequence) au poste de travail pendant une session PCoIP.

Vous voulez peut-être activer ce paramètre si des utilisateurs sont perturbés lorsqu'ils appuient sur Ctrl+Alt+Suppr pour verrouiller le point de terminaison du client et qu'une SAS est envoyée à l'hôte et au client.

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement et n'a aucun effet sur un client.

Lorsque cette stratégie n'est pas configurée ou est désactivée, les utilisateurs peuvent appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr ou sur Ctrl+Alt+Inser pour envoyer une SAS au poste de travail.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_the_PCoIP_648" >Configurer l'en-tête de transport PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_Configures_the_649" >Configure l'en-tête de transport PCoIP. 

L'en-tête de transport PCoIP est un en-tête de 32 bits ajouté à tous les paquets UDP PCoIP (uniquement si l'en-tête de transport est activé/pris en charge des deux côtés). L'en-tête de transport PCoIP permet aux périphériques réseau de prendre de meilleures décisions concernant la hiérarchisation/qualité de service lors du traitement des surcharges du réseau. L'en-tête de transport est activé par défaut. 

La priorité de session de transport détermine la priorité de session PCoIP signalée dans l'en-tête de transport PCoIP. Les périphériques réseau prennent de meilleures décisions concernant la hiérarchisation/qualité de service en fonction de la priorité de session de transport spécifiée. La valeur de priorité de session de transport est négociée par l'agent et le client PCoIP. Si l'agent a spécifié une valeur de priorité de session de transport (élevée, moyenne ou faible), la session utilise la priorité de session spécifiée par l'agent. Si seul le client a spécifié une priorité de session de transport (élevée, moyenne ou faible), la session utilise la priorité de session spécifiée par le client. Si aucun agent ou client n'a spécifié de priorité de session de transport (ou spécifié « priorité non définie »), la session utilise/est définie sur la priorité de session moyenne.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_High_Priority_651" >Priorité élevée</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_Medium_Priority_652" >Priorité moyenne (par défaut)</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_Low_Priority_653" >Priorité faible</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_the_PCoIP_Undefined_Priority_654" >Priorité non définie</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_656" >Configurer le niveau de détails du journal des événements PCoIP</string>
			<string id="String_Explain_This_policy_enables_657" >Cette stratégie active la configuration du niveau de détails du journal des événements PCoIP compris entre 0 (niveau le plus faible) et 3 (niveau le plus élevé).

Lorsque cette stratégie est Désactivé ou Non configuré, la valeur par défaut du niveau de détails du journal des événements est de 2. Lorsque cette stratégie est Configuré, le paramètre contrôle le niveau de détails comme décrit ci-dessus.

Lorsque ce paramètre est modifié lors d'une session PCoIP active, la modification prend effet immédiatement.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_660" >Configurer le nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la durée en jours</string>
			<string id="String_Explain_This_policy_enables_661" >Cette stratégie active la configuration du nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la durée en jours.

Lorsque cette stratégie est Configuré, le paramètre contrôle le nettoyage du fichier journal en fonction de la durée en jours, c'est-à-dire pour un paramètre différent de zéro de n, les fichiers journaux antérieurs à n jours sont automatiquement (et en mode silencieux) supprimés ; un paramètre de 0 indique qu'il n'y a pas de nettoyage de fichier en fonction de la durée. Lorsque cette stratégie est Désactivé ou Non configuré, la valeur par défaut du nettoyage du journal des événements en fonction de la durée en jours est de 7. 

Le nettoyage du fichier journal est exécuté une fois au démarrage de la session ; toute modification du paramètre sera appliquée lors de la prochaine session.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_PCoIP_664" >Configurer le nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la taille en Mo</string>
			<string id="String_Explain_This_policy_enables_665" >Cette stratégie active la configuration du nettoyage du journal des événements PCoIP en fonction de la taille en Mo.

Lorsque cette stratégie est Configuré, le paramètre contrôle le nettoyage du fichier journal en fonction de la taille en Mo, c'est-à-dire pour un paramètre différent de zéro de m, les fichiers journaux supérieurs à m Mo sont automatiquement (et en mode silencieux) supprimés ; un paramètre de 0 indique qu'il n'y a pas de nettoyage de fichier en fonction de la taille. Lorsque cette stratégie est Désactivé ou Non configuré, la valeur par défaut du nettoyage du journal des événements en fonction de la taille en Mo est de 100. 

Le nettoyage du fichier journal est exécuté une fois au démarrage de la session ; toute modification du paramètre sera appliquée lors de la prochaine session.</string>
            <string id="Policy_Configure_clipboard_667" >Configurer l'audit du Presse-papiers</string>
			<string id="CLIPBOARD_AUDIT_DISABLE_BOTH">Désactivé dans les deux sens</string>
			<string id="CLIPBOARD_AUDIT_ENABLE_ONLY_CLIENT_TO_SERVER">Activé uniquement du client vers le serveur</string>
			<string id="CLIPBOARD_AUDIT_ENABLE_ONLY_SERVER_TO_CLIENT">Activé uniquement du serveur vers le client</string>
			<string id="CLIPBOARD_AUDIT_ENABLE_BOTH">Activé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_Configure_DnD_678" >Configurer le sens du glisser-déposer</string>
			<string id="String_Explain_Determines_the_679" >Détermine le sens dans lequel le glisser-déposer est autorisé. Vous pouvez sélectionner l'une de ces valeurs :

- Désactivé dans les deux sens
- Activé uniquement de l'agent vers le client (c'est-à-dire, autoriser le glisser-déposer uniquement de l'agent vers le système client.)
- Activé uniquement du client vers l'agent (c'est-à-dire, autoriser le glisser-déposer uniquement du système client vers l'agent.)
- Activé dans les deux sens

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement.

Lorsque ce paramètre est désactivé ou non configuré, la valeur par défaut est Activé uniquement de client vers agent.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_DnD_Disabled_in_both_681" >Désactivé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_DnD_Enabled_client_to_682" >Activé uniquement du client vers l'agent</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_DnD_Enabled_agent_to_683" >Activé uniquement de l'agent vers le client</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_DnD_Enabled_in_both_684" >Activé dans les deux sens</string>
			<string id="String_Policy_Configure_DnD_Format_State_686">Configurer les formats de glisser-déposer</string>
			<string id="String_Explain_Determines_DnD_Format_687">Ce paramètre détermine quelle option de « Glisser-déposer » est autorisée pour chaque format (Fichier/Texte/Texte enrichi/Image/Format HTML/Contenu de fichier). Les valeurs des options sont les suivantes :

- Désactivé dans les deux sens
- Activé uniquement de l'agent vers le client
- Activé uniquement du client vers l'agent
- Activé dans les deux sens

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement, il n'est pas configuré par défaut.

Lorsque le paramètre n'est pas configuré ou est désactivé, l'option de « Glisser-déposer » est « Activé dans les deux sens » pour tous les formats.</string>
			<string id="String_Policy_Configure_DnD_Size_Threshold_697">Configurer le seuil de taille du glisser-déposer</string>
			<string id="String_Explain_DnD_Size_Threshold_698">Le glisser-déposer prend en charge le glissement de différents types de données, y compris le texte brut, le texte enrichi, les images, les fichiers, les dossiers, etc. Ce paramètre détermine la limite de taille pour le glissement des types de données communs autres que des fichiers et des dossiers.

L'unité de la taille des données de déplacement peut être configurée en octets, en kilo-octets et en mégaoctets.

La valeur de taille souhaitée est configurée dans « Seuil de taille du glisser-déposer ». Les plages de données effectives pour l'unité de taille différente sont :
  - Octets : 1 à 1 023
  - Kilo-octets : 1 à 1 023
  - Mégaoctets : 1 à 16 (La taille de données maximale pour le glisser-déplacer est de 16 mégaoctets)

Ce paramètre s'applique à l'agent uniquement.

Lorsque le paramètre n'est pas configuré ou est désactivé, un seuil par défaut de 1 mégaoctet est défini.</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_DnD_size_unit_bytes" >Octets</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_DnD_size_unit_kilobytes" >Kilo-octets</string>
			<string id="String_Policy_DropList_Select_DnD_size_unit_megabytes" >Mégaoctets</string>
		</stringTable>
		<presentationTable ><!--Storage for Presentation Definitions-->

			<presentation id="Policy_Configure_the_maximum_162" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_maximum_165" spinStep="100" spin="true" defaultValue="900000" >Définissez la bande passante de la session PCoIP en kilobits par seconde sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_166" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_PCoIP_169" spinStep="1" spin="true" defaultValue="1200" >Définissez la taille MTU PCoIP en octets sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_170" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_PCoIP_173" spinStep="1" spin="true" defaultValue="0" >Définissez la valeur plancher de la bande passante de la session PCoIP en kilobits par seconde sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_180" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_PCoIP_183" spinStep="1" spin="true" defaultValue="500" >Définissez la limite de la bande passante audio en kilobits par seconde sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_SSL_connections_184" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_SSL_connections_187" >Désactiver les connexions de VMware View 5.1 et versions antérieures</checkBox>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_SSL_connections_188" defaultItem="2" >Comment un serveur choisit le certificat qu'il présente à des composants postérieurs à VMware View 5.1 :</dropdownList>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_connections_192" >
					<label >Nom du magasin de certificats du compte de la machine pour rechercher un certificat :</label>
					<defaultValue >MY</defaultValue>
				</textBox>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_SSL_connections_193" defaultItem="0" >Longueur de clé minimale lors de la validation du certificat (1 024, 2 048 ou 4 096) :</dropdownList>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_connections_197" >
					<label >Nom du magasin de certificats du compte de la machine pour rechercher un certificat de l'autorité de certification :</label>
					<defaultValue >ROOT</defaultValue>
				</textBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_SSL_connections_198" >Le serveur ordonne au client de demander le certificat du Serveur de connexion View</checkBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_SSL_connections_199" >Appliquer AES-256 ou des chiffrements plus forts pour la négociation des connexions SSL</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_200" >
				<text >Au moins un algorithme de chiffrement doit être activé. (Voir l'explication)</text>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_203" >Désactiver le chiffrement Salsa20-256-round12</checkBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_204" >Désactiver le chiffrement AES-128-GCM</checkBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_205" >Désactiver le chiffrement AES-256-GCM</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_SSL_protocols_206" >
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_protocols_209" >
					<label >Configurer des protocoles SSL</label>
					<defaultValue >TLS1.1:TLS1.2</defaultValue>
				</textBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_SSL_cipher_list_207" >
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_cipher_list_210" >
					<label >Configurer la liste de chiffrements SSL</label>
					<defaultValue >ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES128-SHA:@STRENGTH</defaultValue>
				</textBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_210" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes d'autorisation et des exemples.</text>
				<comboBox refId="Policy_Combo_Element_Configure_PCoIP_213" noSort="true" >
					<label >Entrez ce qui suit dans la table d'autorisation USB (au maximum dix règles) :</label>
					<default >23XXXXXX</default>
					<suggestion >23XXXXXX</suggestion>
					<suggestion >2203XXXX</suggestion>
				</comboBox>
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes d'interdiction et des exemples.</text>
				<comboBox refId="Policy_Combo_Element_Configure_PCoIP_214" noSort="true" >
					<label >Entrez ce qui suit dans la table d'interdiction USB (au maximum dix règles) :</label>
					<suggestion >2203XXXX</suggestion>
				</comboBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_TCP_215" >
				<text >Définissez un port d'agent TCP à lier et la taille de la plage de nouvelle tentative.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_TCP_218" spinStep="1" spin="true" defaultValue="4172" >Choisir un port TCP à écouter et à lier :</decimalTextBox>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_TCP_219" spinStep="1" spin="true" defaultValue="1" >Définissez la taille de la plage du port de nouvelle tentative :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_UDP_220" >
				<text >Définissez un port UDP et la taille de la plage de nouvelle tentative.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_UDP_223" spinStep="1" spin="true" defaultValue="4172" >Choisir un port UDP :</decimalTextBox>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_UDP_224" spinStep="1" spin="true" defaultValue="10" >Définissez la taille de la plage du port de nouvelle tentative :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_225" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_PCoIP_228" defaultItem="0" >Paramètre de canal virtuel :</dropdownList>
				<text >Le paramètre suivant n'est requis et applicable que si 2 est sélectionné.</text>
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes et des exemples.</text>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_PCoIP_232" >
					<label >Entrer la liste des canaux virtuels autorisés :</label>
				</textBox>
				<text >Le paramètre suivant n'est requis et applicable que si 3 est sélectionné.</text>
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes et des exemples.</text>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_PCoIP_233" >
					<label >Entrer la liste des canaux virtuels interdits :</label>
				</textBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_clipboard_234" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_clipboard_237" defaultItem="2" >Configurer la redirection du Presse-papiers</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_clipboard_242" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Clipboard_Fine_Grained_Defaults" defaultItem="1" >Choisir l'unité de la taille de la mémoire du Presse-papiers</dropdownList>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_clipboard_245" spinStep="100" spin="true" defaultValue="1024" >Configurer la taille de la mémoire du Presse-papiers sur le serveur</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_text_out_246" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_text_out_249" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Rich_Text_250" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Rich_Text_253" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_images_out_254" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_images_out_257" >Filtrer les images des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_258" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_261" >Filtrer les données texte Microsoft Office des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_262" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_265" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_266" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_269" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_text_out_270" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_text_out_273" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Rich_Text_274" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Rich_Text_277" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_images_out_278" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_images_out_281" >Filtrer les images des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_282" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_285" >Filtrer les données de texte Microsoft Office des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_286" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_289" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_290" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_293" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_294" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_297" spinStep="10" spin="true" defaultValue="40" >Définissez la valeur Qualité d'image minimale (valeur par défaut : 40) :</decimalTextBox>
				<text >Définissez la valeur Qualité d'image initiale maximale</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_298" spinStep="10" spin="true" defaultValue="80" >(valeur par défaut : 80) :</decimalTextBox>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_299" spinStep="1" spin="true" defaultValue="30" >Définissez la valeur Fréquence d'image maximale (valeur par défaut : 30) :</decimalTextBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_300" >Utiliser les paramètres d'image du client zéro si disponible</checkBox>
				<text >(valeur par défaut : désactivé ; ne s'applique pas au client léger)</text>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_frame_301" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_frame_304" spinStep="1" spin="true" defaultValue="50" >Définissez le facteur de fréquence d'image PCoIP et de qualité sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Use_alternate_key_311" >
				<text >Utiliser une touche alternative à la place de la touche Inser pour l'envoi d'une séquence de</text>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Use_alternate_key_314" >touches de sécurité (SAS)</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_393" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_the_PCoIP_396" defaultItem="3" >Priorité de session de transport</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_401" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_404" spinStep="1" spin="true" defaultValue="2" >Définissez la valeur du niveau de détails du journal des événements (2 par défaut) :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_405" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<text >Définissez la valeur du nettoyage du journal des événements en fonction de la durée en jours (7 par défaut, 0 pour aucun</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_408" spinStep="1" spin="true" defaultValue="7" >nettoyage en fonction de la durée) :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_409" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<text >Définissez la valeur du nettoyage du journal des événements en fonction de la taille en Mo (100 par défaut, 0 pour aucun</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_412" spinStep="1" spin="true" defaultValue="100" >nettoyage en fonction de la taille) :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_maximum_416" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_maximum_419" spinStep="100" spin="true" defaultValue="900000" >Définissez la bande passante de la session PCoIP en kilobits par seconde sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_420" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_PCoIP_423" spinStep="1" spin="true" defaultValue="1200" >Définissez la taille MTU PCoIP en octets sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_424" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_PCoIP_427" spinStep="1" spin="true" defaultValue="0" >Définissez la valeur plancher de la bande passante de la session PCoIP en kilobits par seconde sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_434" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_PCoIP_437" spinStep="1" spin="true" defaultValue="500" >Définissez la limite de la bande passante audio en kilobits par seconde sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_SSL_connections_438" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_SSL_connections_441" >Désactiver les connexions de VMware View 5.1 et versions antérieures</checkBox>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_SSL_connections_442" defaultItem="2" >Comment un serveur choisit le certificat qu'il présente à des composants postérieurs à VMware View 5.1 :</dropdownList>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_connections_446" >
					<label >Nom du magasin de certificats du compte de la machine pour rechercher un certificat :</label>
					<defaultValue >MY</defaultValue>
				</textBox>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_SSL_connections_447" defaultItem="0" >Longueur de clé minimale lors de la validation du certificat (1 024, 2 048 ou 4 096) :</dropdownList>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_connections_451" >
					<label >Nom du magasin de certificats du compte de la machine pour rechercher un certificat de l'autorité de certification :</label>
					<defaultValue >ROOT</defaultValue>
				</textBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_SSL_connections_452" >Le serveur ordonne au client de demander le certificat du Serveur de connexion View</checkBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_SSL_connections_453" >Appliquer AES-256 ou des chiffrements plus forts pour la négociation des connexions SSL</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_454" >
				<text >Au moins un algorithme de chiffrement doit être activé. (Voir l'explication)</text>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_457" >Désactiver le chiffrement Salsa20-256-round12</checkBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_458" >Désactiver le chiffrement AES-128-GCM</checkBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_459" >Désactiver le chiffrement AES-256-GCM</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_SSL_protocols_460" >
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_protocols_463" >
					<label >Configurer des protocoles SSL</label>
					<defaultValue >TLS1.1:TLS1.2</defaultValue>
				</textBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_SSL_cipher_list_461" >
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_SSL_cipher_list_462" >
					<label >Configurer la liste de chiffrements SSL</label>
					<defaultValue >ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES128-SHA:@STRENGTH</defaultValue>
				</textBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_464" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes d'autorisation et des exemples.</text>
				<comboBox refId="Policy_Combo_Element_Configure_PCoIP_467" noSort="true" >
					<label >Entrez ce qui suit dans la table d'autorisation USB (au maximum dix règles) :</label>
					<default >23XXXXXX</default>
					<suggestion >23XXXXXX</suggestion>
					<suggestion >2203XXXX</suggestion>
				</comboBox>
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes d'interdiction et des exemples.</text>
				<comboBox refId="Policy_Combo_Element_Configure_PCoIP_468" noSort="true" >
					<label >Entrez ce qui suit dans la table d'interdiction USB (au maximum dix règles) :</label>
					<suggestion >2203XXXX</suggestion>
				</comboBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_TCP_469" >
				<text >Définissez un port d'agent TCP à lier et la taille de la plage de nouvelle tentative.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_TCP_472" spinStep="1" spin="true" defaultValue="4172" >Choisir un port TCP à écouter et à lier :</decimalTextBox>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_TCP_473" spinStep="1" spin="true" defaultValue="1" >Définissez la taille de la plage du port de nouvelle tentative :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_UDP_474" >
				<text >Définissez un port UDP et la taille de la plage de nouvelle tentative.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_UDP_477" spinStep="1" spin="true" defaultValue="4172" >Choisir un port UDP :</decimalTextBox>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_the_UDP_478" spinStep="1" spin="true" defaultValue="10" >Définissez la taille de la plage du port de nouvelle tentative :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_479" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_PCoIP_482" defaultItem="0" >Paramètre de canal virtuel :</dropdownList>
				<text >Le paramètre suivant n'est requis et applicable que si 2 est sélectionné.</text>
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes et des exemples.</text>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_PCoIP_486" >
					<label >Entrer la liste des canaux virtuels autorisés :</label>
				</textBox>
				<text >Le paramètre suivant n'est requis et applicable que si 3 est sélectionné.</text>
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir les formats des chaînes et des exemples.</text>
				<textBox refId="Policy_TextBox_Element_Configure_PCoIP_487" >
					<label >Entrer la liste des canaux virtuels interdits :</label>
				</textBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_clipboard_488" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_clipboard_491" defaultItem="2" >Configurer la redirection du Presse-papiers</dropdownList>
			</presentation>
            <presentation id="Policy_Whether_block_clipboard_676" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_clipboard_670" defaultItem="0" >Configurer le comportement du Presse-papiers si le client ne prend pas en charge l'audit</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_clipboard_496" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Clipboard_Fine_Grained" defaultItem="1" >Choisir l'unité de la taille de la mémoire du Presse-papiers</dropdownList>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_clipboard_499" spinStep="100" spin="true" defaultValue="1024" >Configurer la taille de la mémoire du Presse-papiers sur le serveur</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_text_out_500" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_text_out_503" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Rich_Text_504" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Rich_Text_507" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_images_out_508" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_images_out_511" >Filtrer les images des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_512" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_515" >Filtrer les données texte Microsoft Office des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_516" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_519" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_520" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_523" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers entrantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_text_out_524" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_text_out_527" >Filtrer le texte des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Rich_Text_528" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Rich_Text_531" >Filtrer les données au format RTF des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_images_out_532" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_images_out_535" >Filtrer les images des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_536" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_539" >Filtrer les données de texte Microsoft Office des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_540" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_543" >Filtrer les données Microsoft Chart and Smart Art des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Filter_Microsoft_544" >
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Filter_Microsoft_547" >Filtrer les données Microsoft Text Effects des données de Presse-papiers sortantes</checkBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_548" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_551" spinStep="10" spin="true" defaultValue="40" >Définissez la valeur Qualité d'image minimale (valeur par défaut : 40) :</decimalTextBox>
				<text >Définissez la valeur Qualité d'image initiale maximale</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_552" spinStep="10" spin="true" defaultValue="80" >(valeur par défaut : 80) :</decimalTextBox>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_553" spinStep="1" spin="true" defaultValue="30" >Définissez la valeur Fréquence d'image maximale (valeur par défaut : 30) :</decimalTextBox>
				<checkBox refId="Policy_CheckBox_Element_Configure_PCoIP_554" >Utiliser les paramètres d'image du client zéro si disponible</checkBox>
				<text >(valeur par défaut : désactivé ; ne s'applique pas au client léger)</text>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_frame_555" >
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_frame_558" spinStep="1" spin="true" defaultValue="50" >Définissez le facteur de fréquence d'image PCoIP et de qualité sur :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Use_alternate_key_565" >
				<text >Utiliser une autre touche à la place de la touche Inser pour l'envoi d'une séquence de</text>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Use_alternate_key_568" >touches de sécurité (SAS)</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_the_PCoIP_647" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_the_PCoIP_650" defaultItem="3" >Priorité de session de transport</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_655" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_658" spinStep="1" spin="true" defaultValue="2" >Définissez la valeur du niveau de détails du journal des événements (2 par défaut) :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_659" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<text >Définissez la valeur du nettoyage du journal des événements en fonction de la durée en jours (7 par défaut, 0 pour aucun</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_662" spinStep="1" spin="true" defaultValue="7" >nettoyage en fonction de la durée) :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_PCoIP_663" >
				<text >Consultez l'onglet Explication pour voir des exemples de valeur.</text>
				<text >Définissez la valeur du nettoyage du journal des événements en fonction de la taille en Mo (100 par défaut, 0 pour aucun</text>
				<decimalTextBox refId="Policy_Numeric_ElementConfigure_PCoIP_666" spinStep="1" spin="true" defaultValue="100" >nettoyage en fonction de la taille) :</decimalTextBox>
			</presentation>
			<presentation id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT">
				<dropdownList refId="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT" defaultItem="0">Configurer l'audit du Presse-papiers</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_DnD_677" >
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_680" defaultItem="1" >Configurer le sens du glisser-déposer</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_DnD_Format_688">
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_File_State_689" defaultItem="3">Option pour le format de fichier :</dropdownList>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_Text_State_690" defaultItem="3">Option pour le format de texte :</dropdownList>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_RTF_State_691" defaultItem="3">Option pour le format RTF :</dropdownList>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_Image_State_692" defaultItem="3">Option pour le format d'image :</dropdownList>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_HTML_State_694" defaultItem="3">Option pour le format HTML :</dropdownList>
				<dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_DnD_File_Content_State_695" defaultItem="3">Option pour le format de contenu de fichier :</dropdownList>
			</presentation>
			<presentation id="Policy_Configure_DnD_Size_Threshold_699">
				<dropdownList refId="Policy_DropList_DnD_Size_Unit" defaultItem="2" >Choisir l'unité de la taille du glisser-déposer</dropdownList>
				<decimalTextBox refId="Policy_DnD_Size_Value_700" defaultValue="1">Seuil de taille du glisser-déposer</decimalTextBox>
			</presentation>
		</presentationTable>
	</resources>
</policyDefinitionResources>
