<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<policyDefinitionResources xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                           revision="1.0" schemaVersion="1.0" xmlns="http://www.microsoft.com/GroupPolicy/PolicyDefinitions">
  <displayName></displayName>
  <description></description>
  <resources>
    <stringTable>
      <string id="BLAST_CAT_LABEL">VMware Blast</string>
      <string id="BLAST_CAT_EXPLAIN">用於設定 Blast 通訊協定的原則。</string>
      <string id="BLAST_MAX_SESSION_BW_LABEL">最大工作階段頻寬</string>
      <string id="BLAST_MAX_SESSION_BW_EXPLAIN">指定 Blast 通訊協定可用於遠端工作階段的最大頻寬 (單位為千位元/秒)。此頻寬包含所有的影像處理、音訊、虛擬通道、USB 和 Blast 控制流量。</string>
      <string id="BLAST_MIN_SESSION_BW_LABEL">最小工作階段頻寬</string>
      <string id="BLAST_MIN_SESSION_BW_EXPLAIN">指定在處理遠端工作階段時為 Blast 通訊協定保留的最小頻寬 (單位為千位元/秒)。</string>
      <string id="BLAST_MAX_BANDWIDTH_KBPS_PER_MEGAPIXEL_SLOPE_LABEL">最大工作階段頻寬 (kbit/s) 百萬像素斜率</string>
      <string id="BLAST_MAX_BANDWIDTH_KBPS_PER_MEGAPIXEL_SLOPE_EXPLAIN">指定 Blast 通訊協定可用於遠端工作階段之遠端螢幕解析度每百萬像素的 kbps 斜率。kbit/s = TotalScreenMegaPixels * 斜率</string>
      <string id="BLAST_MAX_FPS_LABEL">最大畫面播放速率</string>
      <string id="BLAST_MAX_FPS_EXPLAIN">最大畫面播放速率值，可藉由限制每秒的畫面更新數目來管理每位使用者使用的平均頻寬。</string>
      <string id="BLAST_UDP_LABEL">UDP 通訊協定</string>
      <string id="BLAST_UDP_EXPLAIN">此設定已啟用或未設定時，系統會使用 UDP 通訊協定。如果此設定停用，則會使用 TCP 通訊協定。</string>
      <!--
        NOTE FOR TRANSLATORS: the collection of BLAST_DSCP_..._EXPLAIN strings that follow
	BLAST_DSP_ACTIVATE_LABEL all cite this "DSCP Marking" string in their second paragraph.
	Whatever translation you apply to this string needs to be applied to those _EXPLAIN
	strings too.
      -->
      <string id="BLAST_DSCP_ACTIVATE_LABEL">DSCP 標記</string>
      <string id="BLAST_DSCP_ACTIVATE_EXPLAIN">啟用或未設定時，系統會允許在 Blast Agent、Client 和安全閘道傳送的網路流量中指定區別服務代碼點值。  停用時，系統不會執行任何 DSCP 標記。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP4_LABEL">來自 Agent 的 DSCP，TCP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast Agent 透過 TCP/IPv4 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP4_LABEL">來自 Agent 的 DSCP，UDP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast Agent 透過 UDP/IPv4 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP6_LABEL">來自 Agent 的 DSCP，TCP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast Agent 透過 TCP/IPv6 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP6_LABEL">來自 Agent 的 DSCP，UDP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast Agent 透過 UDP/IPv6 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP4_LABEL">來自 Client 的 DSCP，TCP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast Client 透過 TCP/IPv4 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP4_LABEL">來自 Client 的 DSCP，UDP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast Client 透過 UDP/IPv4 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP6_LABEL">來自 Client 的 DSCP，TCP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast Client 透過 TCP/IPv6 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP6_LABEL">來自 Client 的 DSCP，UDP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast Client 透過 UDP/IPv6 所傳送網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP4_LABEL">來自 BSG 到 Client 的 DSCP，TCP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 TCP/IPv4 傳送至 Blast Client 的網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP4_LABEL">來自 BSG 到 Client 的 DSCP，UDP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 UDP/IPv4 傳送至 Blast Client 的網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP6_LABEL">來自 BSG 到 Client 的 DSCP，TCP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 TCP/IPv6 傳送至 Blast Client 的網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP6_LABEL">來自 BSG 到 Client 的 DSCP，UDP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 UDP/IPv6 傳送至 Blast Client 的網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP4_LABEL">來自 BSG 到 Agent 的 DSCP，TCP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 TCP/IPv4 傳送至 Blast Agent 之網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP4_LABEL">來自 BSG 到 Agent 的 DSCP，UDP/IPv4</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP4_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 UDP/IPv4 傳送至 Blast Agent 之網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP6_LABEL">來自 BSG 到 Agent 的 DSCP，TCP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 TCP/IPv6 傳送至 Blast Agent 之網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP6_LABEL">來自 BSG 到 Agent 的 DSCP，UDP/IPv6</string>
      <string id="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP6_EXPLAIN">要放置在由 Blast 安全閘道透過 UDP/IPv6 傳送至 Blast Agent 之網路流量中的區別服務代碼點值。

僅在 [DSCP 標記] 設定允許時，此設定才有作用。</string>
      <string id="BLAST_H264_ENCODE_LABEL">H.264</string>
      <string id="BLAST_H264_ENCODE_EXPLAIN">如果啟用或未設定此原則設定，系統將會使用 H.264 編碼進行桌面平台的遠端處理。如果停用此原則設定，則系統會將 JPEG/PNG 用於編碼。</string>
      <string id="BLAST_HEVC_ENCODE_LABEL">HEVC</string>
      <string id="BLAST_HEVC_ENCODE_EXPLAIN">如果您啟用或未設定此原則設定，則可以使用 HEVC 編碼來遠端處理桌面平台。如果您停用此原則設定，則系統將使用 H.264 或 JPEG/PNG 進行編碼。</string>
      <string id="BLAST_PNG_ENCODE_LABEL">PNG</string>
      <string id="BLAST_PNG_ENCODE_EXPLAIN">如果啟用或未設定此原則設定，則 PNG 編碼可用於遠端工作階段。如果停用此原則設定，則僅會將 JPEG 用於 JPEG/PNG 模式中的編碼。如果 H.264 編碼器作用中，則不會套用此原則。</string>
      <string id="BLAST_SCREEN_BLANK_LABEL">畫面空白</string>
      <string id="BLAST_SCREEN_BLANK_EXPLAIN">如果啟用或未設定此原則設定，當桌面平台具有作用中的工作階段時，桌面平台虛擬機器的主控台會顯示空白畫面。如果停用此原則設定，虛擬機器的主控台會顯示使用者所看到的桌面平台。</string>
      <string id="BLAST_COOKIE_CLEANUP_LABEL">Cookie 清除間隔</string>
      <string id="BLAST_COOKIE_CLEANUP_EXPLAIN">此間隔可控制清除非作用中工作階段的頻率。清除作業可藉由刪除與工作階段相關聯的 Cookie 來執行。</string>
      <string id="BLAST_COOKIE_CLEANUP_INTERVAL_LABEL">間隔 (毫秒)</string>
      <string id="BLAST_DISPLAY_QUALITY_LABEL">影像畫質</string>
      <string id="BLAST_DISPLAY_QUALITY_EXPLAIN">這些設定可控制遠端顯示的影像畫質。
畫質設定檔分為低和高兩種。畫面區域變動頻繁時 (例如捲動時) 會使用低畫質設定檔。高畫質設定檔則用來調整畫面中較少變動的區域，最終產生較佳的影像。
畫質愈高，使用的頻寬就愈多，畫面區域變動頻繁時也可能會造成延遲時間較長，例如捲動畫面時。</string>
      <string id="BLAST_DISPLAY_QUALITY_JPEG_QUAL_LOW">低 JPEG 畫質</string>
      <string id="BLAST_DISPLAY_QUALITY_JPEG_QUAL_MID">中 JPEG 畫質</string>
      <string id="BLAST_DISPLAY_QUALITY_JPEG_QUAL_HIGH">高 JPEG 畫質</string>
      <string id="BLAST_H264_QUALITY_LABEL">H.264 畫質</string>
      <string id="BLAST_H264_QUALITY_EXPLAIN">這些設定可在使用 H.264 壓縮時控制遠端顯示的影像畫質。量化參數 (QP) 可控制所產生影像量化的程度，例如失真壓縮:
- 最小 QP 會設定量化的下限，例如最佳畫質。
- 最大 QP 會設定量化的上限，例如最低畫質。
建議將這些值維持在預設值的 +/- 5 以內，因為更大的變更可能會導致顯著的影響。</string>
      <string id="BLAST_H264_QUALITY_MAX_QP">H.264 最大 QP</string>
      <string id="BLAST_H264_QUALITY_MIN_QP">H.264 最小 QP</string>
      <string id="BLAST_H264_COLOR_ACCURACY_LABEL">H.264 高色彩準確度</string>
      <string id="BLAST_H264_COLOR_ACCURACY_EXPLAIN">如果您啟用此原則設定，在因為使用了 YUV 4:4:4 色彩空間 (而非 4:2:0)，而使用 H.264 編碼時，將會要求增加色彩準確度。
在使用極高解析度或多個監視器的情況下，這可能會導致效能下降。</string>
      <string id="BLAST_HTTP_LABEL">HTTP 服務</string>
      <string id="BLAST_HTTP_EXPLAIN">這些設定可控制 Blast HTTP 服務。使用的連接埠號碼應符合防火牆設定</string>
      <string id="BLAST_HTTP_PORTS_SECURE_LABEL">安全 (HTTPS) 連接埠</string>
      <string id="BLAST_AUDIO_LABEL">音訊播放</string>
      <string id="BLAST_AUDIO_EXPLAIN">這些設定可控制是否允許遠端桌面平台的音訊播放。依預設會啟用音訊播放。</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_STATE">設定剪貼簿重新導向</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT">設定剪貼簿稽核</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT_BLOCK_CLIPBOARD">當用戶端不支援稽核時，是否封鎖對用戶端的剪貼簿重新導向</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT_EXPLAIN">決定允許剪貼簿稽核的方向。您可以選取下列其中一個值:

- 雙向停用
- 僅啟用用戶端至伺服器 (也就是說，將會記錄從用戶端複製到代理程式端之剪貼簿資料的資訊。)
- 僅啟用伺服器至用戶端 (也就是說，將會記錄從代理程式端複製到用戶端之剪貼簿資料的資訊。)
- 雙向啟用

此設定只會套用至伺服器 (View 桌面平台)。
當此設定停用或未設定時，預設值將是 [雙向停用]。</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT_BLOCK_CLIPBOARD_EXPLAIN">決定若 Horizon Client 不支援稽核功能，是否封鎖對用戶端的剪貼簿重新導向。

您可以選取剪貼簿重新導向的行為:

- 如果稽核是在 Horizon Agent 中而非在 Horizon Client 中啟用，則讓代理程式至用戶端的剪貼簿重新導向通過
- 如果稽核是在 Horizon Agent 中而非在 Horizon Client 中啟用，則封鎖代理程式至用戶端的剪貼簿重新導向

此設定僅在啟用稽核之後生效。</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Audit_Pass_Through">通過</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_Configure_clipboard_Audit_Block">封鎖</string>
      <string id="CLIPBOARD_STATE_DISABLE_BOTH">雙向停用</string>
      <string id="CLIPBOARD_STATE_ENABLE_BOTH">雙向啟用</string>
      <string id="CLIPBOARD_STATE_ENABLE_CLIENT_2_SERVER">僅啟用用戶端至伺服器</string>
      <string id="CLIPBOARD_STATE_ENABLE_SERVER_2_CLIENT">僅啟用伺服器至用戶端</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_clipboard_size_unit_kilobytes" >KB</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_clipboard_size_unit_bytes" >位元組</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_STATE_EXPLAIN">決定允許的剪貼簿重新導向方向。您可以選取下列其中一個值:

- 雙向停用
- 雙向啟用
- 僅啟用用戶端至伺服器 (也就是說，僅允許從用戶端系統複製並貼至 View 桌面平台。)
-僅啟用伺服器至用戶端 (也就是說，僅允許從 View 桌面平台複製並貼至用戶端系統。)

此設定僅適用於伺服器 (View 桌面平台)。

當此設定停用或未設定時，預設值為 [僅啟用用戶端至伺服器]。</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_SIZE">伺服器上的剪貼簿記憶體大小</string>
      <string id="SERVER_CLIPBOARD_SIZE_EXPLAIN">這些設定表示伺服器的剪貼簿記憶體大小值。

伺服器上的剪貼簿記憶體大小以位元組或 KB 為單位，視選取狀況而定。若未設定，則記憶體大小將以 KB 為單位。

用戶端也具有剪貼簿記憶體大小值，但該值一律以 KB 為單位。

設定工作階段之後:
- 來自伺服器的剪貼簿記憶體大小值會傳送到用戶端。
- 然後，在用戶端尋找用戶端和伺服器值的最小值來決定有效的剪貼簿記憶體大小值。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FINE_GRAIN_LABEL">剪貼簿精密組態</string>
      <string id="CLIPBOARD_FINE_GRAIN_EXPLAIN">決定是否啟用精密剪貼簿設定。此設定啟用時，伺服器上的剪貼簿記憶體大小會以位元組為單位。此設定停用時，伺服器上的剪貼簿記憶體大小會以 KB 為單位。

此設定僅會套用至代理程式。</string>
      <string id="KEYBOARD_LOCALE_SYNC_LABEL">鍵盤地區設定同步化</string>
      <string id="KEYBOARD_LOCALE_SYNC_EXPLAIN">決定工作階段中使用者的鍵盤地區設定清單和預設鍵盤地區設定是否要與用戶端端點的資料同步化。此設定啟用時，系統會允許同步化。此設定停用或未設定時，則不允許同步化。

此設定僅適用於代理程式。</string>
      <string id="SERVER_FILE_TRANSFER_STATE">設定檔案傳輸</string>
      <string id="FILE_TRANSFER_STATE_DISABLE_BOTH">同時停用上傳和下載</string>
      <string id="FILE_TRANSFER_STATE_ENABLE_BOTH">同時啟用上傳和下載</string>
      <string id="FILE_TRANSFER_STATE_ENABLE_UPLOAD">僅啟用檔案上傳</string>
      <string id="FILE_TRANSFER_STATE_ENABLE_DOWNLOAD">僅啟用檔案下載</string>
      <string id="SERVER_FILE_TRANSFER_STATE_EXPLAIN">決定代理程式與 HTML Access 之間的檔案傳輸。您可以選取下列其中一個值:

- 同時停用上傳和下載
- 同時啟用上傳和下載
- 僅啟用檔案上傳 (也就是說，允許從用戶端系統到 View 桌面平台的檔案上傳。)
- 僅啟用檔案下載 (也就是說，允許從 View 桌面平台到用戶端系統的檔案下載。)

此設定僅適用於伺服器 (View 桌面平台)。

此設定停用或未設定時，預設值為 [僅啟用用戶端至伺服器]。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_TEXT_IN">從傳入剪貼簿資料篩除文字</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_TEXT_IN_EXPLAIN">決定是否將來自用戶端至代理程式的剪貼簿資料篩除文字資料。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_RTF_IN">從傳入剪貼簿資料篩除 RTF 格式資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_RTF_IN_EXPLAIN">決定是否將來自用戶端至代理程式的剪貼簿資料篩除 RTF 格式資料。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_IMAGE_IN">從傳入剪貼簿資料篩除影像</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_IMAGE_IN_EXPLAIN">決定是否將來自用戶端至代理程式的剪貼簿資料篩除影像資料。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_IN">從傳入剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 文字資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_IN_EXPLAIN">決定是否將來自用戶端至代理程式的剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 文字格式資料 (BIFF12 格式)。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_CHART_IN">從傳入剪貼簿資料篩除 Microsoft 圖表和 SmartArt 資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_CHART_IN_EXPLAIN">決定是否將來自用戶端至代理程式的剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 圖表和 SmartArt 資料 (Art::GVML ClipFormat)。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_EFFECTS_IN">從傳入剪貼簿資料篩除 Microsoft 文字效果資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_EFFECTS_IN_EXPLAIN">決定是否將來自用戶端至代理程式的剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 文字效果資料 (HTML 格式)。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_TEXT_OUT">從傳出剪貼簿資料篩除文字</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_TEXT_OUT_EXPLAIN">決定是否將傳送自代理程式至用戶端的剪貼簿資料篩除文字資料。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_RTF_OUT">從傳出剪貼簿資料篩除 RTF 格式資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_RTF_OUT_EXPLAIN">決定是否將傳送自代理程式至用戶端的剪貼簿資料篩除 RTF 格式資料。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_IMAGE_OUT">從傳出剪貼簿資料篩除影像</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_IMAGE_OUT_EXPLAIN">決定是否將傳送自代理程式至用戶端的剪貼簿資料篩除影像資料。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_OUT">從傳出剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 文字資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_OUT_EXPLAIN">決定是否將傳送自代理程式至用戶端的剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 文字格式資料 (BIFF12 格式)。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_CHART_OUT">從傳出剪貼簿資料篩除 Microsoft 圖表和 SmartArt 資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_CHART_OUT_EXPLAIN">決定是否將傳送自代理程式至用戶端的剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 圖表和 SmartArt 資料 (Art::GVML ClipFormat)。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_EFFECTS_OUT">從傳出剪貼簿資料篩除 Microsoft 文字效果資料</string>
      <string id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_EFFECTS_OUT_EXPLAIN">決定是否將傳送自代理程式至用戶端的剪貼簿資料篩除 Microsoft Office 文字效果資料 (HTML 格式)。勾選此核取方塊時，系統將會篩除資料，否則會允許該資料。</string>
      <string id="BLAST_SUPPORTEDON_EMPTY"></string>
      <string id="CLIPBOARD_AUDIT_DISABLE_BOTH">雙向停用</string>
      <string id="CLIPBOARD_AUDIT_ENABLE_ONLY_CLIENT_TO_SERVER">僅啟用用戶端至伺服器</string>
      <string id="CLIPBOARD_AUDIT_ENABLE_ONLY_SERVER_TO_CLIENT">僅啟用伺服器至用戶端</string>
      <string id="CLIPBOARD_AUDIT_ENABLE_BOTH">雙向啟用</string>
      <string id="SERVER_DND_STATE">設定拖放方向</string>
      <string id="DND_STATE_DISABLE_BOTH">雙向停用</string>
      <string id="DND_STATE_ENABLE_CLIENT_2_SERVER">僅啟用用戶端至代理程式</string>
      <string id="DND_STATE_ENABLE_SERVER_2_CLIENT">僅啟用代理程式至用戶端</string>
      <string id="DND_STATE_ENABLE_BOTH">雙向啟用</string>
      <string id="SERVER_DND_STATE_EXPLAIN">決定允許拖放的方向。您可以選取下列其中一個值:

- 雙向停用
- 僅啟用代理程式至用戶端 (也就是說，僅允許從代理程式到用戶端系統的拖放。)
- 僅啟用用戶端至代理程式 (也就是說，僅允許從用戶端系統到代理程式的拖放。)
- 雙向啟用

此設定只會套用至代理程式。

當此設定停用或未設定時，預設值將是 [僅啟用用戶端至代理程式]。</string>
      <string id="SERVER_DND_FORMAT_STATE">設定拖放格式</string>
      <string id="SERVER_DND_FORMAT_STATE_EXPLAIN">此設定可決定要對每種格式 (檔案/文字/RTF 文字/影像/HTML 格式/檔案內容) 允許哪個「拖放」選項。選項的值為:

- 雙向停用
- 僅啟用代理程式至用戶端
- 僅啟用用戶端至代理程式
- 雙向啟用

此設定僅會套用至代理程式，依預設為未設定狀態。

未設定或停用此設定時，所有格式的「拖放」選項均為「雙向啟用」。</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_DnD_size_unit_bytes" >位元組</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_DnD_size_unit_kilobytes" >KB</string>
      <string id="String_Policy_DropList_Select_DnD_size_unit_megabytes" >MB</string>
      <string id="SERVER_DND_SIZE">設定拖放大小臨界值</string>
      <string id="SERVER_DND_SIZE_EXPLAIN">拖放支援拖曳各種類型的資料，包括純文字、RTF 文字、影像、檔案、資料夾等。此設定可決定拖曳檔案和資料夾以外的通用資料類型的大小限制。

拖曳資料大小的單位可以使用位元組、KB 和 MB 設定。

所需的大小值是在「拖放大小臨界值」中設定。不同大小單位的有效資料範圍為:
  - 位元組: 1 ~ 1023
  - KB: 1 ~ 1023
  - MB: 1 ~ 16 (要拖放的資料大小上限為 16 MB)

此設定僅會套用至代理程式。

未設定或停用此設定時，會設定預設臨界值 1 MB。</string>
    </stringTable>
    <presentationTable>
      <presentation id="BLAST_MAX_SESSION_BW_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_MAX_SESSION_BW_LABEL" defaultValue="2147483647">最大工作階段頻寬</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_MIN_SESSION_BW_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_MIN_SESSION_BW_LABEL" defaultValue="256">最小工作階段頻寬</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_MAX_BANDWIDTH_KBPS_PER_MEGAPIXEL_SLOPE_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_MAX_BANDWIDTH_KBPS_PER_MEGAPIXEL_SLOPE_LABEL" defaultValue="6200">最大工作階段頻寬 (kbit/s) 百萬像素斜率</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_MAX_FPS_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_MAX_FPS_LABEL" defaultValue="30">最大畫面播放速率</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_UDP_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_DSCP_ACTIVATE_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_TCP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_AGENT_OUT_UDP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_TCP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_CLIENT_OUT_UDP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_TCP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_DOWN_UDP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP4_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP4_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_UP_TCP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP6_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DSCP_BSG_UP_UDP6_LABEL" defaultValue="">DSCP 值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_H264_ENCODE_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_HEVC_ENCODE_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_PNG_ENCODE_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_SCREEN_BLANK_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_COOKIE_CLEANUP_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_COOKIE_CLEANUP_INTERVAL_LABEL" defaultValue="1000">間隔 (毫秒)</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_DISPLAY_QUALITY_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_DISPLAY_QUALITY_JPEG_QUAL_LOW" defaultValue="25">低 JPEG 畫質</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="BLAST_DISPLAY_QUALITY_JPEG_QUAL_MID" defaultValue="35">中 JPEG 畫質</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="BLAST_DISPLAY_QUALITY_JPEG_QUAL_HIGH" defaultValue="90">高 JPEG 畫質</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_H264_QUALITY_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_H264_QUALITY_MAX_QP" defaultValue="36">H.264 最大 QP</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="BLAST_H264_QUALITY_MIN_QP" defaultValue="10">H.264 最小 QP</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_H264_COLOR_ACCURACY_LABEL" />
      <presentation id="BLAST_HTTP_LABEL">
        <decimalTextBox refId="BLAST_HTTP_PORTS_SECURE_LABEL" defaultValue="22443">安全 (HTTPS) 連接埠</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="BLAST_AUDIO_LABEL" />
      <presentation id="SERVER_CLIPBOARD_STATE">
        <dropdownList refId="SERVER_CLIPBOARD_STATE" defaultItem="2">設定剪貼簿重新導向</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="SERVER_CLIPBOARD_SIZE">
        <dropdownList refId="Policy_DropList_Clipboard_Fine_Grained" defaultItem="1" >選擇剪貼簿記憶體大小的單位</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="SERVER_CLIPBOARD_SIZE" defaultValue="1024" spinStep="100">伺服器上的剪貼簿記憶體大小</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT">
        <dropdownList refId="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT" defaultItem="0">設定剪貼簿稽核</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="SERVER_CLIPBOARD_AUDIT_BLOCK_CLIPBOARD">
        <dropdownList refId="Policy_DropList_Element_Configure_clipboard" defaultItem="0">設定若用戶端不支援稽核時的剪貼簿行為</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="CLIPBOARD_FINE_GRAIN_LABEL" />
      <presentation id="KEYBOARD_LOCALE_SYNC_LABEL" />
      <presentation id="SERVER_FILE_TRANSFER_STATE">
        <dropdownList refId="SERVER_FILE_TRANSFER_STATE" defaultItem="1">設定檔案傳輸</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_TEXT_IN" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_RTF_IN" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_IMAGE_IN" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_IN" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_CHART_IN" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_EFFECTS_IN" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_TEXT_OUT" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_RTF_OUT" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_IMAGE_OUT" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_OUT" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_CHART_OUT" />
      <presentation id="CLIPBOARD_FORMAT_FILTERING_MSO_TEXT_EFFECTS_OUT" />
      <presentation id="SERVER_DND_STATE">
        <dropdownList refId="SERVER_DND_STATE" defaultItem="1">設定拖放</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="SERVER_DND_FORMAT_STATE">
        <dropdownList refId="SERVER_DND_FILE_STATE" defaultItem="3">檔案格式的選項:</dropdownList>
        <dropdownList refId="SERVER_DND_TEXT_STATE" defaultItem="3">文字格式的選項:</dropdownList>
        <dropdownList refId="SERVER_DND_RTF_STATE" defaultItem="3">RTF 文字格式的選項:</dropdownList>
        <dropdownList refId="SERVER_DND_IMAGE_STATE" defaultItem="3">影像格式的選項:</dropdownList>
        <dropdownList refId="SERVER_DND_HTML_STATE" defaultItem="3">HTML 格式的選項:</dropdownList>
        <dropdownList refId="SERVER_DND_FILE_CONTENT_STATE" defaultItem="3">檔案內容格式的選項:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="SERVER_DND_SIZE">
        <dropdownList refId="Policy_DropList_DnD_Size_Unit" defaultItem="2" >選擇拖放大小的單位</dropdownList>
        <decimalTextBox refId="SERVER_DND_SIZE" defaultValue="1">拖放大小臨界值</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="SERVER_HTMLACCESS_PRINT_STATE" />
    </presentationTable>
  </resources>
</policyDefinitionResources>
