<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<policyDefinitionResources revision="1.0" schemaVersion="1.0">
  <displayName></displayName>
  <description></description>
  <resources>
    <stringTable>
      <string id="perf_tracker">VMware Horizon Performance Tracker</string>
      <string id="ShowUI">UI mit Performance Tracker-Übersicht anzeigen</string>
      <string id="HideUI">UI mit Performance Tracker-Übersicht ausblenden</string>
      <string id="SUPPORTED_NotSpecified">Nicht angegeben</string>
      <string id="perf_tracker_basic_settings">Grundeinstellung für Performance Tracker</string>
      <string id="perf_tracker_VDI_auto_start">Automatischen Start von Performance Tracker in Remotedesktopverbindung aktivieren</string>
      <string id="perf_tracker_remote_app_auto_start">Automatischen Start von Performance Tracker in Remoteanwendungsverbindung aktivieren</string>
      <string id="perf_tracker_blast_settings">Einstellung für Blast-Schwellenwert</string>
      <string id="perf_tracker_PCoIP_settings">Einstellung für PCoIP-Schwellenwert</string>
      <string id="perf_tracker_notification_settings_detail"> Diese Richtlinieneinstellung wird verwendet, um Benachrichtigungseinstellungen anzupassen.

Benachrichtigung aktivieren:
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Popup-Benachrichtigungen angezeigt, um den Benutzer zu warnen.

Zeit für automatisches Ausblenden von Benachrichtigungen:
Zeitintervall (in Sekunden), in dem eine Popup-Benachrichtigung vor dem automatischen Ausblenden angezeigt wird.

Mindestintervall zwischen Benachrichtigungen:
Abrufanzahl, bei der ein Alarmstatus unterdrückt wird, um Benachrichtigungsfluktuation zu vermeiden. Dieser Wert * Abrufintervall = Sekunden.</string>
      <string id="perf_tracker_basic_settings_detail"> Grundeinstellung für Performance Tracker.

Datenaktualisierungsrate:
Die Häufigkeit (in Sekunden), mit der wir Leistungsdaten abrufen. </string>
      <string id="perf_tracker_VDI_auto_start_detail">Automatischer Start in Remotedesktopverbindung.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, startet der perfTracker automatisch, sobald sich der Benutzer bei einer Remotedesktopverbindung anmeldet.</string>
      <string id="perf_tracker_remote_app_auto_start_detail">Automatischer Start in Remoteanwendungsverbindung.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, startet der perfTracker automatisch, sobald sich der Benutzer bei einer Remoteanwendungsverbindung anmeldet.</string>
      <string id="perf_tracker_blast_settings_detail">Einstellung für Blast-Schwellenwert.

Wert für Blast-Latenzwarnung:
Wert (in ms), bei dem eine Warnung für die Blast-Latenzmetrik angezeigt wird.

Wert für Blast-Latenzfehler:
Wert (in ms), bei dem ein Fehler für die Blast-Latenzmetrik angezeigt wird.

Wert für Warnung bei Blast-Verlust:
Wert (in %), bei dem eine Warnung angezeigt wird, wenn der Verlustprozentsatz für Blast diesen Wert übersteigt.

Wert für Fehler bei Blast-Verlust:
Wert (in %), bei dem ein Fehler angezeigt wird, wenn der Verlustprozentsatz für Blast diesen Wert übersteigt.

Wert für Fehler bei Blast-Bandbreite:
Wenn die verfügbare Bandbreite unter diesem Wert liegt (in Kbit/s), wird ein Fehler angezeigt.

Wert für Warnung bei Blast-Bandbreite:
Wenn die verfügbare Bandbreite unter diesem Wert liegt (in Kbit/s), wird eine Warnung angezeigt.</string>
      <string id="perf_tracker_PCoIP_settings_detail">Einstellung für PCoIP-Schwellenwert.

Wert für PCoIP-Latenzwarnung:
Wert (in ms), bei dem eine Warnung für die PCoIP-Latenzmetrik angezeigt wird.

Wert für PCoIP-Latenzfehler:
Wert (in ms), bei dem ein Fehler für die PCoIP-Latenzmetrik angezeigt wird.

Wert für Warnung bei PCoIP-Verlust:
Wert (in %), bei dem eine Warnung angezeigt wird, wenn der Verlustprozentsatz für PCoIP diesen Wert übersteigt.

Wert für Fehler bei PCoIP-Verlust:
Wert (in %), bei dem ein Fehler angezeigt wird, wenn der Verlustprozentsatz für PCoIP diesen Wert übersteigt.

Wert für Fehler bei PCoIP-Bandbreite:
Wenn die verfügbare Bandbreite unter diesem Wert liegt (in Kbit/s), wird ein Fehler angezeigt.


Wert für Warnung bei PCoIP-Bandbreite:
Wenn die verfügbare Bandbreite unter diesem Wert liegt (in Kbit/s), wird eine Warnung angezeigt.</string>
    </stringTable>
    <presentationTable>
      <presentation id="perf_tracker_basic_settings">
        <decimalTextBox refId="DataCollectionFrequency" defaultValue="5">Datenaktualisierungsrate</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="perf_tracker_auto_start_mode">
         <dropdownList refId="HideUI" defaultItem="0">Ob UI mit Übersicht ausgeblendet werden soll</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="perf_tracker_blast_settings">
        <decimalTextBox refId="WarningBlastLatencyValue" defaultValue="100">Wert für Blast-Latenzwarnung</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="ErrorBlastLatencyValue" defaultValue="300">Wert für Blast-Latenzfehler</decimalTextBox>
        <textBox refId="WarningBlastLossValue">
          <label>Wert für Warnung bei Blast-Verlust</label>
          <defaultValue>2</defaultValue>
        </textBox>
        <textBox refId="ErrorBlastLossValue" defaultValue="10">
          <label>Wert für Fehler bei Blast-Verlust</label>
          <defaultValue>10</defaultValue>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="ErrorBlastBandwidthKbValue" defaultValue="512">Wert für Fehler bei Blast-Bandbreite</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="WarningBlastBandwidthKbValue" defaultValue="1500">Wert für Warnung bei Blast-Bandbreite</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="perf_tracker_PCoIP_settings">
        <decimalTextBox refId="WarningPCoIPLatencyValue" defaultValue="100">Wert für PCoIP-Latenzwarnung</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="ErrorPCoIPLatencyValue" defaultValue="250">Wert für PCoIP-Latenzfehler</decimalTextBox>
        <textBox refId="WarningPCoIPLossValue">
          <label>Wert für Warnung bei PCoIP-Verlust</label>
          <defaultValue>0,5</defaultValue>
        </textBox>
        <textBox refId="ErrorPCoIPLossValue">
          <label>Wert für Fehler bei PCoIP-Verlust</label>
          <defaultValue>2</defaultValue>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="ErrorPCoIPBandwidthKbValue" defaultValue="512">Wert für Fehler bei PCoIP-Bandbreite</decimalTextBox>
        <decimalTextBox refId="WarningPCoIPBandwidthKbValue" defaultValue="1500">Wert für Warnung bei PCoIP-Bandbreite</decimalTextBox>
      </presentation>
    </presentationTable>
  </resources>
</policyDefinitionResources>