<policyDefinitionResources revision="1.0" schemaVersion="1.0">
  <displayName>
  </displayName>
  <description>
  </description>
  <resources>
    <stringTable>
      <string id="Product_CatName">シリアル COM</string>
      <string id="LocalSettingsPriority_PolicyName">ローカル設定の優先度</string>
      <string id="LocalSettingsPriority_PolicyExplain">このポリシー設定を有効にすると、ローカル プログラムの設定がポリシー設定よりも優先されます。

このポリシー設定が無効な場合、または構成されていない場合、ポリシー設定がローカル プログラムの設定よりも優先されます。

各設定タイプの範囲内であれば、コンピュータに対する設定がユーザーに対する設定よりも常に優先されます。
このポリシー設定をコンピュータに構成すると、ユーザーに構成したポリシー設定よりも優先されます。</string>
      <string id="DisableFunctionality_PolicyName">機能を無効にする</string>
      <string id="DisableFunctionality_PolicyExplain">このポリシー設定を有効にすると、クライアント側の接続が確立されず、ポートがリダイレクトされません。また、トレイ メニューのアイコンも表示されません。

このポリシー設定を無効にすると、シリアル COM が通常モードで機能します。

このポリシーを構成しない場合、ローカル プログラムの設定で無効になる機能が決まります。</string>
      <string id="PortIsolationMode_PolicyName">COM ポートの隔離モード</string>
      <string id="PortIsolationMode_PolicyExplain">「完全隔離」モードを選択すると、仮想シリアル ポートはユーザー セッションでのみ表示され、アクセス可能になります。このモードでは、別のユーザー セッションで同じ COM ポート名が表示される場合があります。重要: このような場合、spoolsrv.exe などのシステム サービスは隔離されたシリアル ポートにアクセスできません。

「隔離無効」モードを選択すると、仮想シリアル ポートはグローバルに表示されます。どのポートもすべてのセッションからアクセスできます。制限事項: 同じ名前のポートが別のユーザー セッションに表示されないように、ユーザーごとに固有のポート名を使用する必要があります。重要: spoolsrv.exe などのシステム サービスは、すべてのシリアル ポートにアクセスできます。

このポリシー設定を行わないと、シリアル リダイレクトは「完全分離」モードで動作します。</string>
      <string id="PortIsolationMode_Full_Isolation_combo_txt">完全隔離</string>
      <string id="PortIsolationMode_Isolation_Disabled_combo_txt">隔離無効</string>
      <string id="LockConfig_PolicyName">ロックの構成</string>
      <string id="LockConfig_PolicyExplain">このポリシー設定を有効にすると、プログラムの設定を含むユーザー インターフェイスがロックされ、ユーザーはトレイ メニューで設定を変更できなくなります。

このポリシー設定を無効にすると、ユーザーはプログラムの設定を含むユーザー インターフェイスにアクセスできます。

このポリシーを構成しないと、ブロックする構成がローカル プログラムの設定で決まります。

このポリシー設定をコンピュータに構成すると、ユーザーに設定したポリシー設定よりも優先されます。</string>
      <string id="BandwidthLimit_PolicyName">バンド幅制限</string>
      <string id="BandwidthLimit_PolicyExplain">このポリシー設定を有効にすると、エージェントとすべてのクライアント間のデータ転送速度が、指定された kbps で制限されます。0 を指定すると、速度制限は無効になります。

このポリシー設定を無効にすると、速度制限は無効になります。

このポリシーを構成しない場合、速度制限はローカル プログラムの設定で決まります。</string>
      <string id="BandwidthLimit_PartName">バンド幅制限 (キロバイト/秒):</string>
      <string id="PortSettings_CatName">PortSettings</string>
      <string id="PortSettings1_PolicyName">PortSettings1</string>
      <string id="PortSettings2_PolicyName">PortSettings2</string>
      <string id="PortSettings3_PolicyName">PortSettings3</string>
      <string id="PortSettings4_PolicyName">PortSettings4</string>
      <string id="PortSettings5_PolicyName">PortSettings5</string>
      <string id="PortSettings_PolicyExplain">このポリシー設定は、リダイレクトに使用する特定のポート パラメータを構成する場合に使用します。

「ソース ポート番号」- クライアント側からリダイレクトされる COM ポート番号 (たとえば、2 は COM2)。

「ソース ポート デバイス」- クライアント側からリダイレクトされるシリアル ポート デバイスの名前 (たとえば、Windows の場合は COM5、Linux の場合は /dev/ttySerial0。このパラメータの優先度は「ソース ポート番号」よりも高くなります)。

宛先の仮想ポート番号 - エージェント側で作成され、クライアント側の COM ポートに対応している仮想 COM ポート番号。

自動接続 - このフラグを設定すると、クライアント側でポートに接続したときに、エージェント側に自動的にリダイレクトされます。

IgnoreDsr - このフラグを設定すると、DSR 信号が無視されます。

ポートを閉じる前に停止 - トラブルシューティング用の設定。ユーザーが仮想 COM ポートを閉じるまでの待機時間 (ミリ秒)一部の USB-COM アダプタで必須です。

「データを送信する前に停止を使用する」 - このフラグを設定すると、ポートを開いた後データを送信する前に停止されます。「データを送信する前に停止」の値を参照

「データを送信する前に停止」 - トラブルシューティング用の設定。仮想 COM ポートが物理側にデータを送信するまでの待機時間 (ミリ秒) です。特定のシリアル デバイスに必要です (Olivetti カード リーダー)。

Serial2USBModeChangeEnabled - トラブルシューティング用の設定。GlobalSat BU353 GPS アダプタ (一部の他の Prolific USB-COM アダプタも含む) の特定の問題を修復します。

待機マスクのエラーを無効にする - トラブルシューティング用の設定。シリアル COM マスクのエラー値を無効にします。http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363479(v=vs.85).aspx を参照してください。一部のソフトウェアでは必須です。

HandleBtDisappear - トラブルシューティング用の設定。BlueTooth COM ポート固有の動作に対応しています。

UsbToComTroubleShooting - トラブルシューティング用の設定。USB-COM アダプタの特定の問題を修復します。


「ネットワーク遅延の補正を使用」 - トラブルシューティングの設定。補正機能を使用すると、ネットワーク遅延の影響を回避できます。

「補正レベル」 - トラブルシューティングの設定。spinedit を使用して、ネットワーク遅延の補正レベルを選択します。リモート シリアル デバイスと通信アプリケーションの接続が安定する最低レベルを確認します。

「固定ボー レートを使用」- このフラグを設定した場合、シリアル通信アプリケーションで設定されたボーレートではなく、「ビット/秒」で指定された値が使用されます。

「ビット/秒」- ビット/秒の固定ボー レート値 (「固定ボーレートを使用」が設定されている場合に適用)。

「固定ライン制御を使用」- このフラグを設定した場合、シリアル通信アプリケーションで設定された値ではなく、「データ ビット」、「パリティ」、「ストップ ビット」で指定された値が使用されます。

「データビット」- 固定のデータ ビット値 (「固定ライン制御を使用」が設定されている場合に適用) [5 から 8 の値]。

「パリティ」- 固定のパリティ値 (「固定ライン制御を使用」が設定されている場合に適用)。

「ストップ ビット」- 固定のストップ ビット値 (「固定ライン制御を使用」が設定されている場合に適用)。

「固定フロー制御を使用」- このフラグを設定した場合、シリアル通信アプリケーションで設定されたボーレートではなく、「フロー制御」で指定された値が使用されます。

「フロー制御」- 固定のストップ ビット値 (「固定フロー制御を使用」が設定されている場合に適用)。


このポリシー設定を有効にすると、ポート リダイレクトでパラメータが使用されます。

このポリシー設定が無効な場合、または構成されていない場合、ローカル プログラム設定に指定したパラメータがポート リダイレクトに使用されます。

このポリシー設定をコンピュータに構成すると、ユーザーに設定したポリシー設定よりも優先されます。</string>
      <string id="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</string>
      <string id="SrcPort_PartName2">ソース ポートのデバイス:</string>
      <string id="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</string>
      <string id="Autoconnect_PartName">自動接続</string>
      <string id="Troubleshooting_PartName">トラブルシューティング:</string>
      <string id="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</string>
      <string id="PauseBeforeClosePort_PartName">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</string>
      <string id="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</string>
      <string id="PauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</string>
      <string id="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</string>
      <string id="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</string>
      <string id="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</string>
      <string id="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</string>
      <string id="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</string>
      <string id="FixedBaudRate_PartName">ビット/秒の固定ボーレート値 (「固定ボー レートを使用」が設定されている場合に適用)。</string>
      <string id="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</string>
      <string id="FixedDataBits_PartName">固定のデータ ビット値 (「固定ライン制御を使用」が設定されている場合に適用) [5 から 8 の値]。</string>
      <string id="Parity_No_combo_txt">いいえ</string>
      <string id="Parity_Odd_combo_txt">奇数</string>
      <string id="Parity_Even_combo_txt">偶数</string>
      <string id="Parity_Mark_combo_txt">マーク</string>
      <string id="Parity_Space_combo_txt">容量</string>
      <string id="StopBits_1bit_combo_txt">1 ビット</string>
      <string id="StopBits_15bit_combo_txt">1.5 ビット</string>
      <string id="StopBits_2bits_combo_txt">2 ビット</string>
      <string id="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</string>
      <string id="Flow_Hardware_combo_txt">ハードウェア</string>
      <string id="Flow_XonXoff_combo_txt">Xon/Xoff</string>
      <string id="Flow_None_combo_txt">なし</string>
      <string id="ADMXMigrator_UnresolvedString">ADMX Migrator が、元の ADM 文字列テーブルにない文字列を検出しました。</string>
      <string id="ADMXMigrator_NoSupportedOn">ADMX Migrator が、supportedOn 値が設定されていないポリシーを検出しました。</string>
      <string id="SUPPORTED_WindowsXP">Microsoft Windows XP Professional または Windows Server 2003 ファミリ以降</string>
      <string id="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</string>
      <string id="MultiplicatorValue_PartName">補正レベル値 (「ネットワーク遅延の補正を使用」が設定されている場合に適用) [値: 1 ～ 10]。</string>
    </stringTable>
    <presentationTable>
      <presentation id="LocalSettingsPriority_PolicyName" />
      <presentation id="DisableFunctionality_PolicyName" />
      <presentation id="PortIsolationMode_PolicyName">
        <dropdownList refId="PortIsolationMode_Enum" noSort="true">COM ポートの隔離モード:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="LockConfig_PolicyName" />
      <presentation id="BandwidthLimit_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="BandwidthLimit_PartName" defaultValue="0" spinStep="1024">バンド幅制限 (キロバイト/秒):</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings1_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings2_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings3_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings4_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings5_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="LocalSettingsPriority_PolicyName_1" />
      <presentation id="LockConfig_PolicyName_1" />
      <presentation id="PortSettings1_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings2_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings3_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings4_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings5_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">ソース ポート番号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>ソース ポートのデバイス:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">宛先の仮想ポート番号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自動接続</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>トラブルシューティング:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">ポートを閉じる前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">データを送信する前に停止を使用する:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">データを送信する前に停止 (ミリ秒):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">待機マスクのエラーを無効にする</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">ネットワーク遅延の補正を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">補正レベル:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定設定:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">固定ボー レートを使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">ビット/秒:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">固定ライン制御を使用</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">データ ビット:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">パリティ:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">ストップ ビット:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">固定フロー制御を使用</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">フロー制御:</dropdownList>
      </presentation>
    </presentationTable>
  </resources>
</policyDefinitionResources>