<policyDefinitionResources revision="1.0" schemaVersion="1.0">
  <displayName>
  </displayName>
  <description>
  </description>
  <resources>
    <stringTable>
      <string id="Product_CatName">Serial COM</string>
      <string id="LocalSettingsPriority_PolicyName">本地设置优先级</string>
      <string id="LocalSettingsPriority_PolicyExplain">如果启用此策略设置，本地程序设置将优先于策略设置。

如果此策略设置被禁用或未配置，策略设置将优先于本地程序设置。

在每种类型设置的范围内，为计算机设置的设置始终优先于为用户设置的设置。
如果为计算机设置了此策略设置，它将优先于为用户设置的策略设置。</string>
      <string id="DisableFunctionality_PolicyName">禁用功能</string>
      <string id="DisableFunctionality_PolicyExplain">如果启用此策略设置，将不与客户端建立连接，不重定向端口，且不显示托盘菜单图标。

如果禁用此策略设置，Serial COM 将以正常模式运行。

如果未配置此策略设置，禁用功能由本地程序设置决定。</string>
      <string id="PortIsolationMode_PolicyName">COM 端口隔离模式</string>
      <string id="PortIsolationMode_PolicyExplain">如果选择“完全隔离”模式，则只能在用户会话内看到和访问虚拟串行端口。在此模式下，COM 端口可以在不同的用户会话中具有相同的名称。重要信息: 在这种情况下，系统服务 (如 spoolsrv.exe) 将无法访问已隔离的串行端口。

如果选择“隔离已禁用”模式，则虚拟串行端口将在全局范围内可见。可从任一会话访问任何端口。限制: 每个用户的端口名称必须是唯一的 (因此端口在不同的用户会话中不能具有相同的名称)。重要信息: 系统服务 (如 spoolsrv.exe) 可以访问任何串行端口。

如果未配置该策略设置，串行重定向将在“完全隔离”模式下运行。</string>
      <string id="PortIsolationMode_Full_Isolation_combo_txt">完全隔离</string>
      <string id="PortIsolationMode_Isolation_Disabled_combo_txt">隔离已禁用</string>
      <string id="LockConfig_PolicyName">锁定配置</string>
      <string id="LockConfig_PolicyExplain">如果启用此策略设置，包含程序设置的用户界面将被锁定，用户无法更改托盘菜单中的设置。

如果此策略设置被禁用，用户将可以访问包含程序设置的用户界面。

如果未配置此策略设置，由本地程序设置决定是否阻止配置。

如果为计算机配置了此策略设置，它将优先于为用户配置的策略设置。</string>
      <string id="BandwidthLimit_PolicyName">带宽限制</string>
      <string id="BandwidthLimit_PolicyExplain">如果启用此策略设置，代理和所有客户端之间的数据传输速度受指定的每秒千字节数限制。值“0”禁用速度限制

如果此策略设置被禁用，将禁用速度限制。

如果未配置此策略设置，速度限制由本地程序设置决定。</string>
      <string id="BandwidthLimit_PartName">带宽限制 (以每秒千字节数为单位):</string>
      <string id="PortSettings_CatName">端口设置</string>
      <string id="PortSettings1_PolicyName">端口设置 1</string>
      <string id="PortSettings2_PolicyName">端口设置 2</string>
      <string id="PortSettings3_PolicyName">端口设置 3</string>
      <string id="PortSettings4_PolicyName">端口设置 4</string>
      <string id="PortSettings5_PolicyName">端口设置 5</string>
      <string id="PortSettings_PolicyExplain">此策略设置用于配置某些用于重定向的端口参数:

“源端口号”- 从客户端重定向的 COM 端口号 (例如，2 代表 COM2)。

“源端口设备”- 从客户端重定向的串行端口设备名称 (例如，“COM5”(Windows) 或“/dev/ttySerial0”(Linux)。此参数的优先级高于“源端口号”。)。“目标虚拟端口号”- 在代理端创建的与客户端上的 COM 端口对应的虚拟 COM 端口号。

“自动连接”- 如果设置此标记，当在客户端插入端口时，端口自动重定向至代理端。

“IgnoreDsr”- 如果设置此标记，将忽略 DSR 信号。

“关闭端口前暂停”- 故障排除设置。用户关闭虚拟 COM 端口后等待的时间 (以毫秒为单位)。某些 USB-COM 适配器需要该设置。

“使用发送数据前暂停”- 如果设置此标记，将使用在端口打开后发送数据前暂停。请参阅值“发送数据前暂停”

“发送数据前暂停”- 故障排除设置。虚拟 COM 端口将数据传输到物理端前等待的时间 (以毫秒为单位)。某些特定的串行设备 (Olivetti 读卡器) 需要该设置。

“Serial2USBModeChangeEnabled”- 故障排除设置。修复 GlobalSat BU353 GPS 适配器 (和其他某些 Prolific USB-COM 适配器) 的特定问题。

“等待掩码时禁用错误”- 故障排除设置。禁用串行 COM 掩码中的“错误”值。请访问“http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363479(v=vs.85).aspx”。某些软件需要该设置。

“HandleBtDisappear”- 故障排除设置。支持 BlueTooth COM 端口特定行为。

“UsbToComTroubleShooting”- 故障排除设置。修复 USB-COM 适配器的特定问题。

“使用网络延迟补偿”- 故障排除设置。使用补偿功能可避免受网络延迟的影响。

“补偿级别”- 故障排除设置。使用 spinedit，选择网络延迟补偿级别。找出远程串行设备可稳定运行您的应用程序的最低级别。

“使用固定波特率”- 如果设置此标记，将使用在“每秒位数”中指定的值，而不使用由串行通信应用程序设置的波特率。

“每秒位数”- 以每秒位数为单位的固定波特率值 (如果设置“使用固定波特率”，则应用该值)。

“使用固定线路控制”- 如果设置此标记，将使用在“数据位”、“奇偶校验”和“停止位”中指定的值，而不使用由串行通信应用程序设置的值。

“数据位”- 固定数据位值 (如果设置“使用固定线路控制”，则应用该值) [介于 5 到 8 之间的值]。

“奇偶校验”- 固定奇偶校验值 (如果设置“使用固定线路控制”，则应用该值)。

“停止位”- 固定停止位值 (如果设置“使用固定线路控制”，则应用该值)。

“使用固定流量控制”- 如果设置此标记，将使用在“流量控制”中指定的值，而不使用由串行通信应用程序设置的值。

“流量控制”- 固定停止位值 (如果设置“使用固定流量控制”，则应用该值)。


如果启用此策略设置，在端口重定向过程中使用其参数。

如果此策略设置被禁用或未配置，端口重定向使用在本地程序设置中指定的参数。

如果为计算机配置了此策略设置，它将优先于为用户配置的策略设置。</string>
      <string id="SrcPort_PartName">源端口号:</string>
      <string id="SrcPort_PartName2">源端口设备:</string>
      <string id="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</string>
      <string id="Autoconnect_PartName">自动连接</string>
      <string id="Troubleshooting_PartName">故障排除:</string>
      <string id="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</string>
      <string id="PauseBeforeClosePort_PartName">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</string>
      <string id="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</string>
      <string id="PauseBeforeSendData_PartName">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</string>
      <string id="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</string>
      <string id="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</string>
      <string id="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</string>
      <string id="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</string>
      <string id="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</string>
      <string id="FixedBaudRate_PartName">以每秒位数为单位的固定波特率值 (如果设置“使用固定波特率”，则应用该值)。</string>
      <string id="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</string>
      <string id="FixedDataBits_PartName">固定数据位值 (如果设置“使用固定线路控制”，则应用该值) [介于 5 到 8 之间的值]。</string>
      <string id="Parity_No_combo_txt">否</string>
      <string id="Parity_Odd_combo_txt">奇数</string>
      <string id="Parity_Even_combo_txt">偶数</string>
      <string id="Parity_Mark_combo_txt">标记</string>
      <string id="Parity_Space_combo_txt">空间</string>
      <string id="StopBits_1bit_combo_txt">1 位</string>
      <string id="StopBits_15bit_combo_txt">1.5 位</string>
      <string id="StopBits_2bits_combo_txt">2 位</string>
      <string id="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</string>
      <string id="Flow_Hardware_combo_txt">硬件</string>
      <string id="Flow_XonXoff_combo_txt">Xon/Xoff</string>
      <string id="Flow_None_combo_txt">无</string>
      <string id="ADMXMigrator_UnresolvedString">ADMX Migrator 遇到源 ADM 字符串表中不存在的字符串。</string>
      <string id="ADMXMigrator_NoSupportedOn">ADMX Migrator 遇到没有 supportedOn 值的策略。</string>
      <string id="SUPPORTED_WindowsXP">至少为 Microsoft Windows XP 专业版或 Windows Server 2003 系列</string>
      <string id="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</string>
      <string id="MultiplicatorValue_PartName">补偿级别值 (如果设置了“使用网络延迟补偿”，则应用该值) [值的范围从 1 到 10]。</string>
    </stringTable>
    <presentationTable>
      <presentation id="LocalSettingsPriority_PolicyName" />
      <presentation id="DisableFunctionality_PolicyName" />
      <presentation id="PortIsolationMode_PolicyName">
        <dropdownList refId="PortIsolationMode_Enum" noSort="true">COM 端口隔离模式:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="LockConfig_PolicyName" />
      <presentation id="BandwidthLimit_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="BandwidthLimit_PartName" defaultValue="0" spinStep="1024">带宽限制 (以每秒千字节数为单位):</decimalTextBox>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings1_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings2_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings3_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings4_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings5_PolicyName">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="LocalSettingsPriority_PolicyName_1" />
      <presentation id="LockConfig_PolicyName_1" />
      <presentation id="PortSettings1_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings2_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings3_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings4_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
      <presentation id="PortSettings5_PolicyName_1">
        <decimalTextBox refId="SrcPort_PartName">源端口号:</decimalTextBox>
        <textBox refId="SrcPort_PartName2">
            <label>源端口设备:</label>
        </textBox>
        <decimalTextBox refId="DstVirtPort_PartName">目标虚拟端口号:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Autoconnect_PartName">自动连接</checkBox>
        <text>
        </text>
        <text>故障排除:</text>
        <checkBox refId="IgnoreDsr_PartName">IgnoreDsr</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeClosePort_PartName" defaultValue="0" spinStep="100">关闭端口前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UsePauseBeforeSendData_PartName">使用发送数据前暂停:</checkBox>
        <decimalTextBox refId="PauseBeforeSendData_PartName" defaultValue="500" spinStep="50">发送数据前暂停 (以毫秒为单位):</decimalTextBox>
        <checkBox refId="Serial2USBModeChangeEnabled_PartName">Serial2USBModeChangeEnabled</checkBox>
        <checkBox refId="DisableErrorsInWaitMask_PartName">等待掩码时禁用错误</checkBox>
        <checkBox refId="HandleBtDisappear_PartName">HandleBtDisappear</checkBox>
        <checkBox refId="UsbToComTroubleShooting_PartName">UsbToComTroubleShooting</checkBox>
        <checkBox refId="UseMultiplicator_PartName">使用网络延迟补偿</checkBox>
        <decimalTextBox refId="MultiplicatorValue_PartName" defaultValue="1" spinStep="1">补偿级别:</decimalTextBox>
        <text>
        </text>
        <text>固定设置:</text>
        <checkBox refId="UseFixedBaudRate_PartName">使用固定波特率</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedBaudRate_PartName" defaultValue="9600" spinStep="100">每秒位数:</decimalTextBox>
        <checkBox refId="UseFixedLineControl_PartName">使用固定线路控制</checkBox>
        <decimalTextBox refId="FixedDataBits_PartName" defaultValue="8" spinStep="1">数据位:</decimalTextBox>
        <dropdownList refId="FixedParity_Enum" defaultItem="0" noSort="true">奇偶校验:</dropdownList>
        <dropdownList refId="FixedStopBits_Enum" defaultItem="0" noSort="true">停止位:</dropdownList>
        <checkBox refId="UseFixedFlowControl_PartName">使用固定流量控制</checkBox>
        <dropdownList refId="FixedFlowControl_Enum" defaultItem="0" noSort="true">流量控制:</dropdownList>
      </presentation>
    </presentationTable>
  </resources>
</policyDefinitionResources>